Title: Bürgerservice

EBOA: Anlage 5 Vergrößerung der halben Breitenmaße des lichten Raumes für Regelspur
Anlage 5 (zu § 7 Abs. 4) 
 Vergrößerung der halben Breitenmaße des lichten Raumes für Regelspur
 
Erforderliche Vergrößerungen e der halben Breitenmaße des Regellichtraumes
(e_i auf der Bogeninnenseite, e_a auf der Bogenaußenseite in mm)
Bogenhalbmesser | wenn Güterwagen oder lange Ladungen unbeschränkt übergehen | | wenn Wagen oder Ladungen nur beschränkt übergehen | | | | | | | | |
| | | bis höchstens 20 m Drehzapfenabstand | | Bis höchstens 14 m Drehzapfenabstand | | bis höchstens 8 m Drehzapfen- oder Radsatzabstand | | bis höchstens 6 m Drehzapfen- oder Radsatzabstand | | bis höchstens 4,5 m Radsatzabstand |
m | e_i | e_a | e_i | e_a | e_i | e_a | e_i | e_a | e_i | e_a | e_i | e_a
250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 10 | 12 | 10 | 12 | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4
230 | 20 | 24 | 20 | 24 | 12 | 16 | 4 | 12 | 4 | 8 | 0 | 8
225 | 25 | 30 | 25 | 30 | 15 | 20 | 5 | 15 | 5 | 10 | 0 | 10
220 | 30 | 37 | 30 | 37 | 18 | 24 | 6 | 18 | 5 | 11 | 1 | 11
210 | 40 | 51 | 40 | 51 | 24 | 32 | 8 | 24 | 5 | 13 | 3 | 13
200 | 50 | 65 | 50 | 65 | 30 | 40 | 10 | 30 | 5 | 15 | 5 | 15
190 | 65 | 80 | 65 | 80 | 35 | 50 | 15 | 35 | 10 | 20 | 5 | 15
180 | 80 | 100 | 80 | 100 | 45 | 60 | 20 | 40 | 10 | 25 | 5 | 20
175 | 89 | 112 | 89 | 112 | 50 | 67 | 22 | 45 | 12 | 28 | 6 | 22
170 | 98 | 123 | 98 | 123 | 55 | 73 | 23 | 50 | 13 | 30 | 7 | 23
160 | 117 | 147 | 117 | 147 | 65 | 87 | 27 | 60 | 17 | 35 | 8 | 27
150 | 135 | 170 | 135 | 170 | 75 | 100 | 30 | 70 | 20 | 40 | 10 | 30
140 | 202 | 235 | 167 | 213 | 90 | 120 | 37 | 83 | 23 | 48 | 10 | 37
130 | 268 | 300 | 198 | 257 | 105 | 140 | 43 | 97 | 27 | 57 | 10 | 43
125 | 302 | 332 | 214 | 278 | 112 | 150 | 47 | 103 | 28 | 61 | 10 | 47
120 | 335 | 365 | 230 | 300 | 120 | 160 | 50 | 110 | 30 | 65 | 10 | 50
110 | 432 | 468 | 275 | 365 | 145 | 195 | 60 | 130 | 35 | 78 | 12 | 58
100 | 530 | 570 | 320 | 430 | 170 | 230 | 70 | 150 | 40 | 90 | 15 | 65
95 | 595 | 635 | 350 | 475 | 185 | 250 | 75 | 165 | 42 | 98 | 18 | 70
90 | 660 | 700 | 380 | 520 | 200 | 270 | 80 | 180 | 45 | 105 | 20 | 75
85 | 745 | 785 | 420 | 575 | 220 | 295 | 90 | 200 | 50 | 112 | 20 | 82
80 | 830 | 870 | 460 | 630 | 240 | 320 | 100 | 220 | 55 | 120 | 20 | 90
75 | 940 | 975 | 510 | 700 | 265 | 355 | 110 | 240 | 60 | 135 | 22 | 100
70 | 1050 | 1080 | 560 | 770 | 290 | 390 | 120 | 260 | 65 | 150 | 25 | 110
65 | 1195 | 1220 | 625 | 870 | 320 | 435 | 130 | 290 | 75 | 165 | 28 | 122
60 | 1340 | 1360 | 690 | 970 | 350 | 480 | 140 | 320 | 85 | 180 | 30 | 135
55 | 1545 | 1555 | 785 | 1105 | 400 | 540 | 160 | 365 | 95 | 205 | 35 | 152
50 | 1750 | 1750 | 880 | 1240 | 450 | 600 | 180 | 410 | 105 | 230 | 40 | 170
45 | 2075 | 2075 | 1025 | 1445 | 520 | 700 | 210 | 475 | 122 | 265 | 48 | 198
40 | 2400 | 2400 | 1170 | 1650 | 590 | 800 | 240 | 540 | 140 | 300 | 55 | 225
35 | 2880 | 2850 | 1380 | 1940 | 690 | 940 | 280 | 630 | 160 | 360 | 65 | 260
Zwischenwerte dürfen geradlinig eingeschaltet werden.
Für Bogenhalbmesser unter 100 m gilt § 6 Abs. 1 Satz 3.