EBOA: Anlage 9 Richtlinien für das Verlegen von Leitungen im Bahnbereich
Anlage 9 (zu § 9 Abs. 1) 
 Richtlinien für das Verlegen von Leitungen im Bahnbereich

1.   Leitungen und Kesselwagen-Umfüllstellen für Gase 
Richtlinien über Kreuzungen von Gasleitungen – NE-Gaskreuzungsrichtlinien –

2.   Wasserleitungen und unterirdisch verlegte Dampfleitungen 
Richtlinien über Kreuzungen von Wasserleitungen – NE-Wasserkreuzungsrichtlinien –

3.   Starkstromleitungen 
Richtlinien über Kreuzungen von Starkstromleitungen – NE-Stromkreuzungsrichtlinien –