Title: Bürgerservice

GaStellV: § 8 Trennwände
§ 8  Trennwände 
 
(1) ^1Zwischen Garagen und anders genutzten Gebäuden sind feuerbeständige Trennwände erforderlich. ^2Für geschlossene Kleingaragen einschließlich Abstellräumen mit nicht mehr als 20 m^2 Grundfläche genügen Wände, die feuerhemmend sind oder aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. ^3Satz 1 gilt nicht für offene Kleingaragen.
(2) Für Wände zwischen Garagen und nicht zur Garage gehörenden Räumen, sofern sie keine Trennwände nach Abs. 1 sind, gilt Art. 27 Abs. 3 Satz 1 BayBO entsprechend.
(3) Absatz 2 gilt nicht für Trennwände
1.  zwischen Kleingaragen und Räumen, die nur Abstellzwecken dienen und nicht mehr als 20 m^2 Grundfläche haben,
 
2.  zwischen offenen Kleingaragen und anders genutzten Räumen.