Title: Bürgerservice

VStättV: § 28 Wellenbrecher
§ 28  Wellenbrecher 
 
^1Werden mehr als fünf Stufen von Stehplatzreihen hintereinander angeordnet, so ist vor der vordersten Stufe eine durchgehende Schranke von 1,10 m Höhe anzuordnen. ^2Nach jeweils fünf weiteren Stufen sind Schranken gleicher Höhe (Wellenbrecher) anzubringen, die einzeln mindestens 3 m und höchstens 5,50 m lang sind. ^3Die seitlichen Abstände zwischen den Wellenbrechern dürfen nicht mehr als 5 m betragen. ^4Die Abstände sind nach höchstens fünf Stehplatzreihen durch versetzt angeordnete Wellenbrecher zu überdecken, die auf beiden Seiten mindestens 0,25 m länger sein müssen als die seitlichen Abstände zwischen den Wellenbrechern. ^5Die Wellenbrecher sind im Bereich der Stufenvorderkante anzuordnen.