Title: Bürgerservice

VVB: § 14 Lagerung brennbarer fester Stoffe im Freien
§ 14  Lagerung brennbarer fester Stoffe im Freien 
 
(1) ^1Lager brennbarer fester Stoffe von mehr als 100 m^3 Lagergut im Freien müssen von Gebäuden mindestens 10 m entfernt sein, es sei denn, daß sie an überragende Brandwände angrenzen. ^2Wenn sie mehr als 3000 m^3 Lagergut enthalten, sind sie in Lager von höchstens 3000 m^3 zu unterteilen, die voneinander mindestens 10 m entfernt oder durch überragende Brandwände geschieden sind; das gilt nicht für Kohlelager, die von Gebäuden mindestens 25 m und von Wäldern mindestens 50 m entfernt sind.
(2) Zwischenräume zwischen Gebäuden dürfen zum Lagern brennbarer fester Stoffe nicht benutzt werden, wenn hierdurch die Gefahr einer Brandübertragung entsteht.