Technische Richtlinien der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (TR BOS) Relaisfunkstellengeräte Richtlinienteil E: Funkzubringergeräte mit reduzierten Leistungsmerkmalen - Stand: Oktober 1994
Technische Richtlinien der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (TR BOS) "Relaisfunkstellengeräte" Richtlinienteil E: "Funkzubringergeräte mit reduzierten Leistungsmerkmalen" - Stand: Oktober 1994
AllMBl. 1995 S. 28

2012.4.5-I
Technische Richtlinien der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (TR BOS) „Relaisfunkstellengeräte“ Richtlinienteil E: „Funkzubringergeräte mit reduzierten Leistungsmerkmalen“ – Stand: Oktober 1994
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern
vom 6. Dezember 1994 Az.: IC6-0265.117/20 (94)
An | die Regierungen
| die Kreisverwaltungsbehörden
| die Gemeinden
| die Präsidien der bayerischen Polizei
| das Bayerische Landeskriminalamt
| das Bayerische Polizeiverwaltungsamt

die Bayerische Beamtenfachhochschule
- Fachbereich Polizei -

| das Fortbildungsinstitut der Bayerischen Polizei
| die Staatliche Feuerwehrschule Regensburg
| die Staatliche Feuerwehrschule Würzburg
| die Katastrophenschutzschule Bayern
nachrichtlich an |
| die Rettungszweckverbände
Hiermit wird für den Bereich der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben im Sinn der Richtlinie für den nichtöffentlichen mobilen Landfunkdienst der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (Meterwellenfunk-Richtlinie BOS, IMBek vom 10.10.1984, MABl S. 558) die Ergänzung zur Technischen Richtlinie Relaisfunkstellengeräte,
Teil E
Funkzubringergeräte mit reduzierten Leistungsmerkmalen
Stand: Oktober 1994
eingeführt.
Der Teil E ergänzt die gültige Technische Richtlinie Relaisfunkstellengeräte – Stand: März 1992.^1
Funkzubringergeräte mit reduzierten Leistungsmerkmalen können zur Einrichtung von Funkzubringerstrecken für Standard-Relaisfunkstellengeräte nach Teil A dieser Richtlinie oder als Ersatz für Drahtzubringer vorgesehen werden. Sie werden dann eingesetzt, wenn im Funknetz generell auf erhöhte Gesamtanforderungen verzichtet werden kann. Ein Einsatz in Gleichwellenfunkanlagen ist nicht vorgesehen. Eine Möglichkeit zur Fernüberwachung und -steuerung wird nicht gefordert.
Funkzubringergeräte mit reduzierten Leistungsmerkmalen müssen unter den in den Teilen B beziehungsweise C dieser Richtlinie festgelegten Betriebsbedingungen auf den für Festfunkverbindungen vorgesehenen Frequenzen im 70-cm-Bereich betrieben werden können.
I. A.
Dr. Waltner
Ministerialdirektor
EAPl 122 |
GAPl 0265 | AllMBl 1995 S. 28

^1 [Amtl. Anm.:] Eingeführt mit Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 24. Juli 1992 (AllMBl S. 751)