BayBO: Art. 25 Tragende Wände, Stützen
Art. 25  Tragende Wände, Stützen 
 
(1) 1Tragende und aussteifende Wände und Stützen müssen im Brandfall ausreichend lang standsicher sein. 2Sie müssen
1.  in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuerbeständig,	
 
2.  in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 hochfeuerhemmend,	
 
3.  in Gebäuden der Gebäudeklassen 2 und 3 feuerhemmend	
 
sein. 3Satz 2 gilt
1.  für Geschosse im Dachraum nur, wenn darüber noch Aufenthaltsräume möglich sind; Art. 27 Abs. 4 bleibt unberührt,	
 
2.  nicht für Balkone, ausgenommen offene Gänge, die als notwendige Flure dienen.	
 
(2) Im Kellergeschoss müssen tragende und aussteifende Wände und Stützen
1.  in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 feuerbeständig,	
 
2.  in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 feuerhemmend	
 
sein.