BayBO: Art. 29 Decken
Art. 29  Decken 
 
(1) 1Decken müssen als tragende und raumabschließende Bauteile zwischen Geschossen im Brandfall ausreichend lang standsicher und widerstandsfähig gegen die Brandausbreitung sein. 2Sie müssen
1.  in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuerbeständig,	
 
2.  in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 hochfeuerhemmend,	
 
3.  in Gebäuden der Gebäudeklassen 2 und 3 feuerhemmend	
 
sein. 3Satz 2 gilt
1.  für Geschosse im Dachraum nur, wenn darüber Aufenthaltsräume möglich sind; Art. 27 Abs. 4 bleibt unberührt,	
 
2.  nicht für Balkone, ausgenommen offene Gänge, die als notwendige Flure dienen.	
 
(2) 1Im Kellergeschoss müssen Decken
1.  in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 feuerbeständig,	
 
2.  in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 feuerhemmend	
 
sein. 2Decken müssen feuerbeständig sein
1.  unter und über Räumen mit Explosions- oder erhöhter Brandgefahr, ausgenommen in Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,	
 
2.  zwischen dem land- oder forstwirtschaftlich genutzten Teil und dem Wohnteil eines Gebäudes.	
 
(3) Der Anschluss der Decken an die Außenwand ist so herzustellen, dass er den Anforderungen aus Abs. 1 Satz 1 genügt.
(4) Öffnungen in Decken, für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit vorgeschrieben ist, sind nur zulässig
1.  in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,	
 
2.  innerhalb derselben Nutzungseinheit mit insgesamt nicht mehr als 400 m2 in nicht mehr als zwei Geschossen,	
 
3.  im Übrigen, wenn sie auf die für die Nutzung erforderliche Zahl und Größe beschränkt sind und Abschlüsse mit der Feuerwiderstandsfähigkeit der Decke haben.