BayBadeGewV: Anlage 1 Oberirdische Gewässer
Anlage 1 
 Oberirdische Gewässer
 
	A	B	C	D	E	
	Parameter	Ausgezeichnete Qualität	Gute Qualität	Ausreichende Qualität	Referenzanalysemethoden***	
1	Intestinale Enterokokken
(KBE/100 ml)	200*	400*	330**
(660*)1)	ISO 7899-1 oder
ISO 7899-2	
2	Escherichia coli
(KBE/100 ml)	500*	1000*	900**
(1800*)1)	ISO 9308-3	

* [Amtl. Anm.:] Auf der Grundlage einer 95-Perzentil-Bewertung, siehe Anlage 2.
** [Amtl. Anm.:] Auf der Grundlage einer 90-Perzentil-Bewertung, siehe Anlage 2.
*** [Amtl. Anm.:] Diese Normen liegen als DIN EN ISO-Normen mit gleicher Nummerierung in deutscher Sprache vor.
1) [Amtl. Anm.:] Die Angabe auf der Grundlage einer 95-Perzentil-Bewertung ermöglicht den Vergleich mit den Werten unter Spalte B und C.