BayBergV: § 27 Signale im Fahr- und Förderbetrieb
§ 27  Signale im Fahr- und Förderbetrieb 
 
(1) Für den Fahr- und Förderbetrieb gelten, soweit nicht Fertigsignalanlagen verwendet werden, folgende Ausführungssignale:
1.	Hörbare Signale:		
	„Halt“	= 1 Schlag oder 1 Ton	
	„Auf“ oder „Vorwärts“	= 2 Schläge oder 2 Töne	
	„Ab“ oder „Rückwärts“	= 3 Schläge oder 3 Töne,	
2.	Signale mit feststehender Leuchte:		
	„Halt“	= 1 mal ausschalten	
	„Auf“ oder „Vorwärts“	= 2 mal kurz ausschalten	
	„Ab“ oder „Rückwärts“	= 3 mal kurz ausschalten.	
(2) Sonstige Ausführungssignale sowie Ankündigungs- und Meldesignale sind vom Unternehmer für den Förderbetrieb einheitlich festzulegen.
(3) 1Zur Signalgebung dürfen nur die in Abs. 1 genannten und nach Abs. 2 festgelegten Signale verwendet werden. 2Die Signalgebung kann entfallen, wenn eine einwandfreie mündliche Verständigung erfolgt.