Title: Bürgerservice

BayBergV: § 27 Signale im Fahr- und Förderbetrieb
§ 27  Signale im Fahr- und Förderbetrieb 
 
(1) Für den Fahr- und Förderbetrieb gelten, soweit nicht Fertigsignalanlagen verwendet werden, folgende Ausführungssignale:
1. | Hörbare Signale: |
| „Halt“ | = 1 Schlag oder 1 Ton
| „Auf“ oder „Vorwärts“ | = 2 Schläge oder 2 Töne
| „Ab“ oder „Rückwärts“ | = 3 Schläge oder 3 Töne,
2. | Signale mit feststehender Leuchte: |
| „Halt“ | = 1 mal ausschalten
| „Auf“ oder „Vorwärts“ | = 2 mal kurz ausschalten
| „Ab“ oder „Rückwärts“ | = 3 mal kurz ausschalten.
(2) Sonstige Ausführungssignale sowie Ankündigungs- und Meldesignale sind vom Unternehmer für den Förderbetrieb einheitlich festzulegen.
(3) ^1Zur Signalgebung dürfen nur die in Abs. 1 genannten und nach Abs. 2 festgelegten Signale verwendet werden. ^2Die Signalgebung kann entfallen, wenn eine einwandfreie mündliche Verständigung erfolgt.