Title: Bürgerservice
Author: beck-online.beck.de

BayBergV: § 31 Fahrsicherungen und Anzeigevorrichtungen
§ 31  Fahrsicherungen und Anzeigevorrichtungen 
 
(1) ^1Die Hebewerke müssen mit einer Anzeigevorrichtung für die Zuglast (Hakenlast) versehen werden. ^2Bei Anlagen nach § 29, die zur Erschließung von Erdgas-, Erdöl- und Erdwärmelagerstätten eingesetzt werden, muss diese Anzeigevorrichtung bei einer Zuglast über 600 kN schreibend sein. ^3Die Messdaten der Zuglast können auch elektronisch aufgezeichnet, gespeichert und grafisch dargestellt werden.
(2) ^1Übertreibsicherungen von Hebewerken dürfen nur aus zwingenden Gründen und nur vorübergehend auf ausdrückliche Weisung der zuständigen verantwortlichen Person überbrückt werden. ^2Die Überbrückung muss für den Hebewerkfahrer deutlich erkennbar sein.