BayBergV: Anlage 3 Signale im Fahr- und Förderbetrieb
Anlage 3 (zu § 24) 
 Signale im Fahr- und Förderbetrieb
 
1.  Zur Signalgebung dürfen nur die folgenden Signale festgelegt werden:
a)	
hörbare Signale	

	
aa)	
„Halt“	
1 Schlag/Ton	
	
bb)	
„Auf“ oder „Vorwärts“	
2 Schläge/Töne	
	
cc)	
„Ab“ oder „Rückwärts“	
3 Schläge/Töne	
b)	
Signale mit feststehender Leuchte	

	
aa)	
„Halt“	
1 mal ausschalten	
	
bb)	
„Auf“ oder „Vorwärts“	
2 mal kurz ausschalten	
	
cc)	
„Ab“ oder „Rückwärts“	
3 mal kurz ausschalten	
c)	
sonstige Ausführungssignale sowie	
	
nach einheitlicher Festlegung durch Unternehmer für gesamten	
	
Ankündigungs- und Meldesignale:.	
	
Förderbetrieb	

2.  Die Signalgebung kann entfallen, wenn eine einwandfreie mündliche Verständigung erfolgt.