Title: Bürgerservice
Author: beck-online.beck.de

BayBergV: Anlage 4 Seilsicherheiten
Anlage 4 (zu § 32) 
 Seilsicherheiten
 
Die beim Betrieb von Gerüsten verwendeten Seile müssen mindestens folgende Sicherheiten gegenüber der zulässigen Belastung (bezogen auf die Mindestbruchkraft der Seile) haben:
1. | Hebewerkseile | | |
| | a) | bei Hakenregellast | 3,0 fach
| | b) | bei Hakenausnahmelast | 2,0 fach
2. | Nackenseile | | | 2,5 fach
3. | Abspannseile | | | 2,5 fach
4. | Errichteseile | | | 2,0 fach.