BayBergV: Anlage 4 Seilsicherheiten
Anlage 4 (zu § 32) 
 Seilsicherheiten
 
Die beim Betrieb von Gerüsten verwendeten Seile müssen mindestens folgende Sicherheiten gegenüber der zulässigen Belastung (bezogen auf die Mindestbruchkraft der Seile) haben:
1.	Hebewerkseile				
		a)	bei Hakenregellast	3,0 fach	
		b)	bei Hakenausnahmelast	2,0 fach	
2.	Nackenseile			2,5 fach	
3.	Abspannseile			2,5 fach	
4.	Errichteseile			2,0 fach.