BSO: Anlage A Schallzeichen
Anlage A 
 Schallzeichen
 
A. Schallzeichen der Fahrzeuge				
Schallzeichen	Bedeutung des Schallzeichens	Artikel		
–
ein kurzer Ton	„Ich richte meinen Kurs nach Steuerbord“	4.02	(1)	
– –
zwei kurze Töne	„Ich richte meinen Kurs nach Backbord“	4.02	(1)	
	„Die Vorbeifahrt soll Steuerbord an Steuerbord stattfinden“	6.04	(4)	
		10.04	(1)	
– – –
drei kurze Töne	„Meine Maschine geht rückwärts“	4.02	(1)	
– – – –
vier kurze Töne	„Ich bin manövrierunfähig“	4.02	(1)	
—
ein langer Ton	„Achtung“ oder „Ich halte meinen Kurs bei“	4.02	(1)	
	„Hafenausfahrtsignal“	6.10	(2)	
	„Nebelsignal der Fahrzeuge, ausgenommen der Vorrangfahrzeuge“	6.14	(1)	
	„Brückendurchfahrtssignal“	10.05	(1)	
— —
zwei lange Töne	„Nebelsignal der Vorrangfahrzeuge“	6.14	(2)	
— — —
drei lange Töne	„Hafeneinfahrtsignal der Vorrangfahrzeuge, Schleppverbände und Fahrzeuge in Not“	6.10	(2)	
— — — …
Folge langer Töne	„Notsignal der Fahrzeuge“	6.16		
B. Schallzeichen der Anlagen				
– – – – – –
zwei kurze Töne, dreimal in der Minute oder anhaltendes Läuten mit einer Glocke	„Nebelsignal der Häfen, Landestellen und Nebelwarnanlagen“	4.03