BSO: Artikel 13.11 Motoren mit Gemischschmierung
Artikel 13.11  Motoren mit Gemischschmierung 
 
Motoren mit Gemischschmierung dürfen nur dann verwendet werden, wenn der Kraftstoff nicht mehr als 2 % Öl enthält (Mischungsverhältnis 1 : 50).