BSO: Artikel 13.12 Abgasleitungen
Artikel 13.12  Abgasleitungen 
 
Die Abgasleitungen der Motoren müssen gasdicht ausgeführt und so verlegt, erforderlichenfalls auch isoliert oder gekühlt sein, daß Feuersgefahren und Gesundheitsschädigungen ausgeschlossen sind.