BSO: Artikel 13.17 Motoren in Fahrgastschiffen
Artikel 13.17  Motoren in Fahrgastschiffen 
 
In Fahrgastschiffen dürfen Motoren, die mit Kraftstoff mit einem Flammpunkt bis zu 55° Celsius betrieben oder angelassen werden, nicht verwendet werden.