Title: Bürgerservice
Author: beck-online.beck.de

EBOA: § 5 Spurweite
§ 5  Spurweite 
 
(1) Die Spurweite ist der kleinste Abstand der Innenflächen der Schienenköpfe im Bereich von 0 bis 14 mm unter Schienenoberkante.
(2) Das Grundmaß der Spurweite beträgt
bei Regelspur | 1435 mm,
bei Schmalspur | 1000 mm
und | 750 mm.
(3) Die Spurweite darf nicht größer sein als
1470 mm | bei Regelspur,
1025 mm | bei Schmalspur von 1000 mm Grundmaß
| und
775 mm | bei Schmalspur von 750 mm Grundmaß.
(4) Die Spurweite darf nicht kleiner sein als
1430 mm | bei Regelspur,
995 mm | bei Schmalspur von 1000 mm Grundmaß
| und
745 mm | bei Schmalspur von 750 mm Grundmaß.
(5) ^1Bei Regelspur darf in Bögen mit Halbmessern unter 175 m die Spurweite folgende Werte nicht unterschreiten:
Bogenhalbmesser | Spurweite (Mindestmaß)
unter 175 m bis 150 m | 1435 mm,
unter 150 m bis 125 m | 1440 mm,
unter 125 m bis 100 m | 1445 mm.
^2Bei Schmalspur sowie bei Verwendung von Rillenschienen bei Regelspur muß in Bögen mit Halbmessern unter 175 m das Mindestmaß der Spurweite vergrößert werden, wenn die Bauart der Fahrzeuge es erfordert.