Title: Bürgerservice
Author: beck-online.beck.de

EBOA: § 8 Gleisabstand
§ 8  Gleisabstand 
 
(1) Der Abstand der Gleise, gemessen von Gleismitte zu Gleismitte, muß, wenn zwischen ihnen nicht regelmäßig gearbeitet wird, mindestens betragen:
1. bei Neubauten
Regelspur | | 4,00 m,
Schmalspur | ohne | mit
| Rollfahrzeugbetrieb |
von 1000 mm Grundmaß | 3,80 m | 4,00 m,
von 750 mm Grundmaß | 3,40 m | 4,00 m,
2. bei bestehenden Anlagen
Regelspur | | 3,50 m,
Schmalspur | ohne | mit
| Rollfahrzeugbetrieb |
von 1000 mm Grundmaß | 3,10 m | 3,80 m,
von 750 mm Grundmaß | 2,90 m | 3,80 m.
(2) ^1Der Abstand der Gleise, zwischen denen regelmäßig gearbeitet wird und zwischen denen sich Laufwege befinden, muß bei bestehenden Anlagen mindestens betragen:
bei Regelspur | | 4,00 m,
bei Schmalspur | ohne | mit
| Rollfahrzeugbetrieb |
von 1000 mm Grundmaß | 3,60 m | 4,00 m,
von 750 mm Grundmaß | 3,40 m | 4,00 m.
^2Die Aufsichtsbehörde kann bei Neubauten fordern:
bei Regelspur | | bis 4,50 m,
bei Schmalspur | ohne | mit
| Rollfahrzeugbetrieb |
von 1000 mm Grundmaß | bis 4,00 m | bis 4,50 m,
von 750 mm Grundmaß | bis 3,80 m | bis 4,50 m.
(3) Die Gleisabstände nach den Absätzen 1 und 2 sind bei Regelspur in Bögen mit Halbmessern unter 250 m gemäß Anlage 8 und bei Schmalspur ohne Rollfahrzeugbetrieb in Bögen mit Halbmessern von 5000 m und weniger und mit Rollfahrzeugbetrieb in Bögen mit Halbmessern unter 1500 m um die Werte, die sich aus Anlage 6 ergeben, zu vergrößern.
(4) ^1Zwischen zusammenlaufenden Gleisen muß ein Grenzzeichen (rot-weißes Zeichen) vorhanden sein, das angibt, wie weit ein Gleis besetzt sein darf, ohne daß Fahrzeuge im benachbarten Gleis gefährdet werden. ^2Das Zeichen steht im Winkel zwischen beiden Gleisen, und zwar entweder ein Zeichen in der Mitte zwischen beiden Gleisen oder je ein Zeichen neben der inneren Schiene jedes Gleises. ^3An dieser Stelle muß der Abstand der Gleise mindestens betragen:
bei Regelspur | | 3,50 m,
bei Schmalspur | ohne | mit
| Rollfahrzeugbetrieb |
von 1000 mm Grundmaß | 3,10 m | 3,80 m,
von 750 mm Grundmaß | 2,90 m | 3,80 m.
^4Liegen die zusammenlaufenden Gleise in Bögen mit Halbmessern im Bereich der Lichtraumvergrößerungen nach § 7 Abs. 4, so sind vorstehende Mindestgleisabstände um die Werte aus den Anlagen 6 und 8 zu vergrößern. ^5Bei ungünstigen örtlichen Verhältnissen darf statt des Grenzzeichens eine andere Kennzeichnung verwendet werden.