EBOA: Anlage 17 Radsatz und Räder für Schmalspurfahrzeuge
Anlage 17 (zu § 16 Abs. 1) 
 Radsatz und Räder für Schmalspurfahrzeuge
 
Bild 1
Radsatz

Bild 2
Bereiftes Rad

Bild 3
Vollrad

() = Höchstmaß
)(= Mindestmaß
Nicht eingeklammerte Maße sind nicht bindend (außer dem Abstand von 10 mm über dem Meßkreis)