EBOA: Anlage 19 Warnungszeichen
Anlage 19 (zu § 19 Abs. 3) 
 Warnungszeichen
 
)(= Mindestmaß Maß in Millimetern

Dieses Zeichen muß gelb auf dunklem Grund oder rot auf hellem Grund sein.