EBOA: Anlage 23 Zahl der Achsen, die durch eine angezogene Handbremse gesichert werden
Anlage 23 (zu § 29 Abs. 3) 
 Zahl der Achsen, die durch eine angezogene Handbremse gesichert werden
 
Gefälle bis		Zahl der gesicherten Achsen	
‰	Verhältnis		
3	1:333	66	
4	1:250	50	
5	1:200	40	
6	1:167	32	
8	1:125	24	
10	1:100	20	
12	1: 83	16	
14	1: 71	14	
16	1: 62	12	
20	1: 50	10	
25	1: 40	8	
40	1: 25	4