EBOA: Anlage 6 Vergrößerung des lichten Raumes und der Gleisabstände für Schmalspur
Anlage 6 (zu § 7 Abs. 4 und § 8 Abs. 3) 
 Vergrößerung des lichten Raumes und der Gleisabstände für Schmalspur
 
1.  Gleise ohne Rollfahrzeugbetrieb 
 
Bogenhalbmesser	Bogeninnenseite	Bogenaußenseite	
m	mm	mm	
5000	20	20	
2000	25	25	
500	25	25	
400	30	30	
250	30	30	
225	35	35	
180	35	35	
150	40	40	
120	60	45	
100	80	55	
80	105	75	
60	150	105	
50	185	135	
40	240	175	
Zwischenwerte dürfen geradlinig eingeschaltet werden; die Maße der Vergrößerung sind auf volle 5 mm aufzurunden.
2.  Gleise mit Rollfahrzeugbetrieb 
 
2.1 Wenn Regelspurwagen unbeschränkt befördert werden
Bogenhalbmesser	Bei Rollbockbetrieb		Bei Rollwagenbetrieb		
	Bogeninnenseite	Bogenaußenseite	Bogeninnenseite	Bogenaußenseite	
m	mm	mm	mm	mm	
unter 1500 bis 500	0	0	0	20	
unter 500 bis 300	0	0	0	40	
unter 300 bis 250	30	10	20	60	
unter 250 bis 225	60	30	60	60	
unter 225 bis 200	90	60	80	70	
unter 200 bis 190	100	100	100	70	
unter 190 bis 180	130	100	110	80	
unter 180 bis 150	190	170	180	120	
unter 150 bis 120	370	360	390	320	
unter 120 bis 100	590	550	600	510	
unter 100 bis 90	730	690	750	650	
unter 90 bis 80	900	840	910	800	
unter 80 bis 70	1120	1050	1160	1010	
unter 70 bis 60	1420	1300	1460	1260	
2.2 Wenn Regelspurwagen mit höchstens 15,00 m Drehzapfenabstand befördert werden
Bogenhalbmesser	Bei Rollbockbetrieb		Bei Rollwagenbetrieb		
	Bogeninnenseite	Bogenaußenseite	Bogeninnenseite	Bogenaußenseite	
m	mm	mm	mm	mm	
unter 1500 bis 500	0	0	0	20	
unter 500 bis 300	0	0	0	40	
unter 300 bis 250	10	10	20	60	
unter 250 bis 225	30	30	60	60	
unter 225 bis 200	50	50	60	70	
unter 200 bis 190	70	70	70	70	
unter 190 bis 180	100	100	80	80	
unter 180 bis 150	110	140	120	120	
unter 150 bis 120	170	220	190	190	
unter 120 bis 100	220	300	260	260	
unter 100 bis 80	310	430	360	380	
unter 80 bis 60	450	630	530	580	
unter 60 bis 50	570	790	670	740	
unter 50 bis 40	740	1030	880	980	
unter 40 bis 35	880	1210	1030	1160	
unter 35 bis 30	1050	1430	1230	1370	
unter 30 bis 25	1290	1730	1520	1670	
unter 25 bis 20	1660	2160	1950	2100	
unter 20 bis 15	2310	2830	2710	2750	
2.3 Wenn Regelspurwagen mit höchstens 8,00 m Radsatz- oder Drehzapfenabstand befördert werden
Bogenhalbmesser	Bei Rollbockbetrieb		Bei Rollwagenbetrieb		
	Bogeninnenseite	Bogenaußenseite	Bogeninnenseite	Bogenaußenseite	
m	mm	mm	mm	mm	
unter 1500 bis 500	0	0	0	20	
unter 500 bis 300	0	0	0	40	
unter 300 bis 250	10	10	0	60	
unter 250 bis 225	20	20	0	60	
unter 225 bis 200	30	30	10	70	
unter 200 bis 190	40	40	10	70	
unter 190 bis 180	40	40	10	80	
unter 180 bis 150	60	60	30	100	
unter 150 bis 120	100	100	60	140	
unter 120 bis 100	110	150	70	190	
unter 100 bis 80	140	210	110	270	
unter 80 bis 60	200	310	170	390	
unter 60 bis 50	250	390	220	480	
unter 50 bis 40	320	500	290	630	
unter 40 bis 35	380	600	350	740	
unter 35 bis 30	450	710	420	880	
unter 30 bis 25	540	860	510	1060	
unter 25 bis 20	680	1080	650	1330	
unter 20 bis 15	920	1440	900	1760	
2.4 Wenn Regelspurwagen mit höchstens 4,50 m Radsatzabstand befördert werden
Bogenhalbmesser	Bei Rollbockbetrieb		Bei Rollwagenbetrieb		
	Bogeninnenseite	Bogenaußenseite	Bogeninnenseite	Bogenaußenseite	
m	mm	mm	mm	mm	
unter 1500 bis 500	0	0	0	20	
unter 500 bis 300	0	0	0	40	
unter 300 bis 250	10	10	0	60	
unter 250 bis 225	20	20	0	60	
unter 225 bis 200	20	20	10	70	
unter 200 bis 190	20	20	10	70	
unter 190 bis 180	20	20	10	80	
unter 180 bis 150	20	30	20	90	
unter 150 bis 120	30	50	30	110	
unter 120 bis 100	30	70	50	140	
unter 100 bis 80	40	100	60	170	
unter 80 bis 60	50	140	100	230	
unter 60 bis 50	60	170	130	270	
unter 50 bis 40	80	220	180	340	
unter 40 bis 35	90	270	210	400	
unter 35 bis 30	100	320	250	460	
unter 30 bis 25	130	390	310	550	
unter 25 bis 20	160	490	390	670	
unter 20 bis 15	210	650	540	890