EBOA: Anlage 8 Vergrößerung der Gleisabstände für Regelspur in Bögen mit Halbmessern unter 250 m
Anlage 8 (zu § 8 Abs. 3) 
 Vergrößerung der Gleisabstände für Regelspur in Bögen mit Halbmessern unter 250 m
 
Bogenhalbmesser	Erforderliche Vergrößerungen in mm						
	wenn Güterwagen oder Ladungen unbeschränkt übergehen	wenn Güterwagen oder Ladungen nur beschränkt übergehen					
		bis höchstens 20 m Drehzapfenabstand	bis höchstens 14 m Drehzapfenabstand	bis höchstens 8 m Drehzapfen- oder Radsatzabstand	bis höchstens 6 m Drehzapfen- oder Radsatzabstand	bis höchstens 4,5 m Radsatzabstand	
m							
250	0	0	0	0	0	0	
225	50	50	30	20	15	10	
200	115	115	65	35	25	15	
190	140	140	90	50	30	20	
180	180	180	100	60	40	30	
150	300	300	180	100	60	40	
120	700	530	280	160	90	60	
100	1100	750	390	220	130	80	
90	1370	900	460	260	150	100	
80	1700	1090	550	310	180	110	
70	2140	1340	670	370	220	140	
60	2700	1660	830	460	270	170	
50	3510	2120	1050	580	340	210	
40	4800	2810	1380	770	440	280	
35	5730	3320	1630	900	520	330	
Zwischenwerte können geradlinig eingeschaltet werden.
Für Bogenhalbmesser unter 100 m gilt § 6 Abs. 1 Satz 3.