Technische Richtlinien der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (TR BOS) Relaisfunkstellengeräte Richtlinienteil E: Funkzubringergeräte mit reduzierten Leistungsmerkmalen - Stand: Oktober 1994
Technische Richtlinien der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (TR BOS) "Relaisfunkstellengeräte" Richtlinienteil E: "Funkzubringergeräte mit reduzierten Leistungsmerkmalen" - Stand: Oktober 1994
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern
vom 6. Dezember 1994, Az. IC6-0265.117-20
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern
vom 6. Dezember 1994, Az. IC6-0265.117-20
(AllMBl. 1995 S. 28)

2012.4.5-I
Technische Richtlinien der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (TR BOS) „Relaisfunkstellengeräte“ Richtlinienteil E: „Funkzubringergeräte mit reduzierten Leistungsmerkmalen“ – Stand: Oktober 1994
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern
vom 6. Dezember 1994 Az.: IC6-0265.117/20 (94)
An	die Regierungen	
	die Kreisverwaltungsbehörden	
	die Gemeinden	
	die Präsidien der bayerischen Polizei	
	das Bayerische Landeskriminalamt	
	das Bayerische Polizeiverwaltungsamt	
	die Bayerische Beamtenfachhochschule
- Fachbereich Polizei -	
	das Fortbildungsinstitut der Bayerischen Polizei	
	die Staatliche Feuerwehrschule Regensburg	
	die Staatliche Feuerwehrschule Würzburg	
	die Katastrophenschutzschule Bayern	
nachrichtlich an		
	die Rettungszweckverbände	
Hiermit wird für den Bereich der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben im Sinn der Richtlinie für den nichtöffentlichen mobilen Landfunkdienst der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (Meterwellenfunk-Richtlinie BOS, IMBek vom 10.10.1984, MABl S. 558) die Ergänzung zur Technischen Richtlinie Relaisfunkstellengeräte,
Teil E
Funkzubringergeräte mit reduzierten Leistungsmerkmalen
Stand: Oktober 1994
eingeführt.
Der Teil E ergänzt die gültige Technische Richtlinie Relaisfunkstellengeräte – Stand: März 1992.1
Funkzubringergeräte mit reduzierten Leistungsmerkmalen können zur Einrichtung von Funkzubringerstrecken für Standard-Relaisfunkstellengeräte nach Teil A dieser Richtlinie oder als Ersatz für Drahtzubringer vorgesehen werden. Sie werden dann eingesetzt, wenn im Funknetz generell auf erhöhte Gesamtanforderungen verzichtet werden kann. Ein Einsatz in Gleichwellenfunkanlagen ist nicht vorgesehen. Eine Möglichkeit zur Fernüberwachung und -steuerung wird nicht gefordert.
Funkzubringergeräte mit reduzierten Leistungsmerkmalen müssen unter den in den Teilen B beziehungsweise C dieser Richtlinie festgelegten Betriebsbedingungen auf den für Festfunkverbindungen vorgesehenen Frequenzen im 70-cm-Bereich betrieben werden können.
I. A.
Dr. Waltner
Ministerialdirektor
EAPl 122		
GAPl 0265	AllMBl 1995 S. 28	

1 [Amtl. Anm.:] Eingeführt mit Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 24. Juli 1992 (AllMBl S. 751)