RaumbBek: 2. Amtliches Abbildungssystem
2.   Amtliches Abbildungssystem 
1Dreidimensionale geozentrische Koordinaten (3D-Koordinaten) im amtlichen geodätischen Bezugsrahmen des ETRS89/DREF91 werden durch Universale Transversale Mercatorprojektion (UTM) als amtliches Abbildungssystem in die Ebene abgebildet. 2Diese Koordinaten sind durch folgende Konventionen definiert:
a)  transversale konforme Zylinderabbildung in Bezug auf das Referenzellipsoid des Geodätischen Referenzsystems 1980 (GRS80),	
 
b)  kartesische Koordinaten in 6° breiten Meridianstreifen,	
 
c)  der 9°-Meridian östlich Greenwich (Mittelmeridian der UTM-Zone 32) als der Mittelmeridian für Bayern,	
 
d)  Maßstabsfaktor des Mittelmeridians von 0,9996,	
 
e)  Ordinatenwert der Abszissenachse von 500 000 m und	
 
f)  Bezeichnung der Ordinate als Ostwert E (East), der Abszisse als Nordwert N (North).