3. FMS-Nachrichten vom Fahrzeug zur Integrierten Leitstelle
3.   FMS-Nachrichten vom Fahrzeug zur Integrierten Leitstelle 
Verwendet ein Einsatzmittel das Funkmeldesystem zur Übermittlung einer taktischen Kurzinformation, haben die übertragenen Statusmeldungen nachfolgende Bedeutung:
 
Status	Bedeutung	
1	Einsatzbereit über Funk	
2	Einsatzbereit auf Wache / Gerätehaus	
3	Einsatzauftrag übernommen / 
Fahrzeug unterwegs zur Einsatzstelle	
4	Ankunft Einsatzstelle	
5	Sprechwunsch mit niedriger Priorität	
6	Einsatzmittel / Einheit nicht dienstbereit	
7	Einsatzmittel mit Patient unterwegs zum Zielort	
8	Einsatzmittel am Zielort angekommen	
9	Sprechwunsch mit hoher Priorität	
0	Notruf (nicht aktiv)