3.2 
3.2 
Der Statische Plattendruckversuch gemäß DIN 18134
–  dient der Überprüfung des Trag- und Verformungsverhaltens des Planums, indem der Verformungsmodul Ev2 ermittelt und die vertraglichen Anforderungen nachgewiesen werden.	
 
–  kann in geeigneten Fällen (Bodeneigenschaften, Prüfverfahren, Einbauverfahren) auch für eine indirekte Prüfung des Verdichtungsgrades im Erdbau gemäß Abschnitt 14.2.5 ZTV E-StB 94 angewendet werden.	
 
Für die Durchführung der Verformungsmessungen nach DIN 18134 wird das Prüfverfahren der "Ein-Uhr-Messung mit dem Benkelmann-Balken" beschrieben.