Title: Bürgerservice

GaStellV: Anlage 
Anlage 

Nr. | Verkehrsquelle | Zahl der Stellplätze | hiervon in Vomhundertsätzen für Besucher
1. | Wohngebäude | |
1.1 | Einfamilienhäuser | 1 Stellplatz je Wohnung | –
1.2 | Mehrfamilienhäuser und sonstige Gebäude mit Wohnungen | 1 Stellplatz je Wohnung | 10
1.3 | Gebäude mit Altenwohnungen | 0,2 Stellplätze je Wohnung | 20
1.4 | Wochenend- und Ferienhäuser | 1 Stellplatz je Wohnung | –
1.5 | Kinder-, Schüler- und Jugendwohnheime | 1 Stellplatz je 20 Betten, mindestens 2 Stellplätze | 75
1.6 | Studentenwohnheime | 1 Stellplatz je 5 Betten | 10
1.7 | Schwestern-/ Pflegerwohnheime | 1 Stellplatz je 2 Betten, mindestens 3 Stellplätze | 10
1.8 | Arbeitnehmerwohnheime | 1 Stellplatz je 4 Betten, mindestens 3 Stellplätze | 20
1.9 | Altenwohnheime | 1 Stellplatz je 15 Betten, mindestens 3 Stellplätze | 50
1.10 | Altenheime, Langzeit- und Kurzzeitpflegeheime | 1 Stellplatz je 12 Betten bzw. Pflegeplätze, mindestens 3 Stellplätze | 50
1.11 | Tagespflegeeinrichtungen | 1 Stellplatz je 12 Pflegeplätze, mindestens 3 Stellplätze | 50
1.12 | Obdachlosenheime, Gemeinschaftsunterkünfte für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 1 Stellplatz je 30 Betten, mindestens 3 Stellplätze | 10
2. | Gebäude mit Büro-, Verwaltungs- und Praxisräumen | |
2.1 | Büro- und Verwaltungsräume allgemein | 1 Stellplatz je 40 m^2 NF^1) | 20
2.2 | Räume mit erheblichem Besucherverkehr (Schalter-, Abfertigungs oder Beratungsräume, Arztpraxen und dergl.) | 1 Stellplatz, je 30 m^2 NF^1), mindestens 3 Stellplätze | 75
3. | Verkaufsstätten | |
3.1 | Läden | 1 Stellplatz je 40 m^2 NF (V)^2), mindestens 2 Stellplätze je Laden | 75
3.2 | Waren- und Geschäftshäuser (einschließlich Einkaufszentren, großflächigen Einzelhandelsbetrieben) | 1 Stellplatz je 40 m^2 NF (V)^2) | 75
4. | Versammlungsstätten (außer Sportstätten), Kirchen | |
4.1 | Versammlungsstätten von überörtlicher Bedeutung (z.B. Theater, Konzerthäuser, Mehrzweckhallen) | 1 Stellplatz je 5 Sitzplätze | 90
4.2 | Sonstige Versammlungsstätten (z.B. Lichtspieltheater, Schulaulen, Vortragssäle) | 1 Stellplatz je 10 Sitzplätze | 90
4.3 | Gemeindekirchen | 1 Stellplatz je 30 Sitzplätze | 90
4.4 | Kirchen von überörtlicher Bedeutung | 1 Stellplatz je 20 Sitzplätze | 90
5. | Sportstätten | |
5.1 | Sportplätze ohne Besucherplätze (z.B. Trainingsplätze) | 1 Stellplatz je 300 m^2 Sportfläche | –
5.2 | Sportplätze und Sportstadien mit Besucherplätzen | 1 Stellplatz je 300 m^2 Sportfläche, zusätzlich 1 Stellplatz je 15 Besucherplätze | –
5.3 | Turn- und Sporthallen ohne Besucherplätze | 1 Stellplatz je 50 m^2 Hallenflächen | –
5.4 | Turn- und Sporthallen mit Besucherplätzen | 1 Stellplatz je 50 m^2 Hallenfläche; zusätzlich 1 Stellplatz je 15 Besucherplätze | –
5.5 | Freibäder und Freiluftbäder | 1 Stellplatz je 300 m^2 Grundstücksfläche | –
5.6 | Hallenbäder ohne Besucherplätze | 1 Stellplatz je 10 Kleiderablagen | –
5.7 | Hallenbäder mit Besucherplätzen | 1 Stellplatz je 10 Kleiderablagen, zusätzlich 1 Stellplatz je 15 Besucherplätze | –
5.8 | Tennisplätze ohne Besucherplätze | 2 Stellplätze je Spielfeld | –
5.9 | Tennisplätze mit Besucherplätzen | 2 Stellplätze je Spielfeld, zusätzlich 1 Stellplatz je 15 Besucherplätze | –
5.10 | Squashanlagen | 2 Stellplätze je Court | –
5.11 | Minigolfplätze | 6 Stellplätze je Minigolfanlage | –
5.12 | Kegel-, Bowlingbahnen | 4 Stellplätze je Bahn | –
5.13 | Bootshäuser und Bootsliegeplätze | 1 Stellplatz je 5 Boote | –
5.14 | Fitnesscenter | 1 Stellplatz je 40 m^2 Sportfläche | –
6. | Gaststätten und Beherbergungsbetriebe | |
6.1 | Gaststätten | 1 Stellplatz je 10 m^2 Gastfläche | 75
6.2 | Spiel- und Automatenhallen, Billard-Salons, sonst. Vergnügungsstätten | 1 Stellplatz je 20 m^2 NF^1), mind. 3 Stellplätze | 90
6.3 | Hotels, Pensionen, Kurheime und andere Beherbergungsbetriebe | 1 Stellplatz je 6 Betten, bei Restaurationsbetrieb Zuschlag nach 6.1 oder 6.2 | 75
6.4 | Jugendherbergen | 1 Stellplatz je 15 Betten | 75
7. | Krankenanstalten | |
7.1 | Krankenanstalten von überörtlicher Bedeutung | 1 Stellplatz je 4 Betten | 60
7.2 | Krankenanstalten von örtlicher Bedeutung | 1 Stellplatz je 6 Betten | 60
7.3 | Sanatorien, Kuranstalten, Anstalten für langfristig Kranke | 1 Stellplatz je 4 Betten | 25
7.4 | Ambulanzen | 1 Stellplatz je 30 m^2 NF^1), mindestens 3 Stellplätze | 75
8. | Schulen, Einrichtungen der Jugendförderung | |
8.1 | Grundschulen, Schulen für Lernbehinderte | 1 Stellplatz je Klasse | –
8.2 | Hauptschulen, sonstige allgemeinbildende Schulen, Berufsschulen, Berufsfachschulen | 1 Stellplatz je Klasse, zusätzlich 1 Stellplatz je 10 Schüler über 18 Jahre | 10
8.3 | Sonderschulen für Behinderte | 1 Stellplatz je 15 Schüler | –
8.4 | Hochschulen | 1 Stellplatz je 10 Studierende | –
8.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | 1 Stellplatz je 30 Kinder, mindestens 2 Stellplätze | –
8.6 | Jugendfreizeitheime und dergl. | 1 Stellplatz je 15 Besucherplätze | –
8.7 | Berufsbildungswerke, Ausbildungswerkstätten und dergl. | 1 Stellplatz je 10 Auszubildende | –
9. | Gewerbliche Anlagen | |
9.1 | Handwerks- und Industriebetriebe | 1 Stellplatz je 70 m^2 NF^1) oder je 3 Beschäftigte | 10
9.2 | Lagerräume, -plätze, Ausstellungs-, Verkaufsplätze | 1 Stellplatz je 100 m^2 NF^1) oder je 3 Beschäftigte | –
9.3 | Kraftfahrzeugwerkstätten | 6 Stellplätze je Wartungs- oder Reparaturstand | –

9.4

Tankstellen

Bei Einkaufsmöglichkeit über Tankstellenbedarf hinaus:
Zuschlag nach 3.1 (ohne Besucheranteil)

–

9.5 | Automatische Kfz-Waschanlagen | 5 Stellplätze je Waschanlage^3) | –
10. | Verschiedenes | |
10.1 | Kleingartenanlagen | 1 Stellplatz je 3 Kleingärten | –
10.2 | Friedhöfe | 1 Stellplatz je 1500 m^2 Grundstücksfläche, jedoch mindestens 10 Stellplätze | –

^1) [Amtl. Anm.:] NF = Nutzfläche nach DIN 277 Teil 2
^2) [Amtl. Anm.:] NF (V) = Verkaufsnutzfläche
^3) [Amtl. Anm.:] Zusätzlich muss ein Stauraum für mindestens 10 Kraftfahrzeuge vorhanden sein.