Title: Bürgerservice

SchulbauV: § 2
§ 2 
 
(1) ^1Jede Klasse benötigt in der Regel einen eigenen Klassenraum. ^2Einschließlich des Arbeitsplatzes für die Lehrkraft und des Tafelbereichs soll seine Grundfläche 2 m^2 je Schüler, sein Luftraum 6 m^3 je Schüler betragen. ^3Schulartspezifische Abweichungen sind zu berücksichtigen. ^4Zusätzlich sind die für den lehrplangemäßen Unterricht erforderlichen Fachräume vorzuhalten. ^5Raumzuschnitt, Raumhöhe und Raumtiefe müssen eine einwandfreie Nutzung ermöglichen. ^6Räume für Angebote zur ganztägigen Förderung und Betreuung können zum Bauprogramm der Schule zählen.
(2) Für den Pausenhof sollen mindestens 3 m^2 je Schüler vorgesehen werden.
(3) ^1Jede Schule soll über eine geschlossene Pausenfläche verfügen. ^2Bei Grundschulen und Schulen bis 400 Schüler sollen 0,5 m^2 je Schüler, ansonsten für die 400 übersteigende Schülerzahl 0,4 m^2 je Schüler vorgesehen werden.
(4) ^1Für Schulen mit verbindlichem Sportunterricht müssen auch gedeckte Sportflächen und Freisportflächen mit Betriebs- und Nebenräumen zur Verfügung stehen. ^2Schulische Sportstätten sollen möglichst unmittelbar bei der Schule errichtet werden.