BSO: Artikel 4.03 Schallzeichen von Häfen und Landestellen
Artikel 4.03  Schallzeichen von Häfen und Landestellen 
 
Bei unsichtigem Wetter dürfen von Häfen und Landestellen aus folgende Schallzeichen gegeben werden:
a)  Zwei kurze Töne dreimal in der Minute mit einem geeigneten Schallgerät oder	
 
b)  anhaltendes Läuten mit einer Glocke.