BSO: Artikel 13.03 Stabilität, Freibord und Einsenkungsmarken
Artikel 13.03  Stabilität, Freibord und Einsenkungsmarken 
 
Fahrzeuge müssen in jedem Belastungszustand entsprechend ihrem Verwendungszweck ausreichende Stabilität und genügend Freibord aufweisen; Fahrgastschiffe und Güterschiffe müssen Einsenkungsmarken tragen.