Title: Bürgerservice
Author: beck-online.beck.de

EBOA: Anlage 24 Einteilung der gefährlichen Güter in Klassen
Anlage 24 (zu § 30 Abs. 1) 
 Einteilung der gefährlichen Güter in Klassen
 
Die gefährlichen Güter sind in folgende Klassen eingeteilt:
Klasse 1a | Explosive Stoffe und Gegenstände
Klasse 1b | Mit explosiven Stoffen geladene Gegenstände
Klasse 1c | Zündwaren, Feuerwerkskörper und ähnliche Güter
Klasse 2 | Verdichtete, verflüssigte oder unter Druck gelöste Gase
Klasse 3 | Entzündbare flüssige Stoffe
Klasse 4.1 | Entzündbare feste Stoffe
Klasse 4.2 | Selbstentzündliche Stoffe
Klasse 4.3 | Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündliche Gase entwickeln
Klasse 5.1 | Entzündend (oxydierend) wirkende Stoffe
Klasse 5.2 | Organische Peroxide
Klasse 6.1 | Giftige Stoffe
Klasse 6.2 | Ansteckungsgefährliche und ekelerregende Stoffe
Klasse 7 | Radioaktive Stoffe
Klasse 8 | Ätzende Stoffe