EBOA: Anlage 24 Einteilung der gefährlichen Güter in Klassen
Anlage 24 (zu § 30 Abs. 1) 
 Einteilung der gefährlichen Güter in Klassen
 
Die gefährlichen Güter sind in folgende Klassen eingeteilt:
Klasse 1a	Explosive Stoffe und Gegenstände	
Klasse 1b	Mit explosiven Stoffen geladene Gegenstände	
Klasse 1c	Zündwaren, Feuerwerkskörper und ähnliche Güter	
Klasse 2	Verdichtete, verflüssigte oder unter Druck gelöste Gase	
Klasse 3	Entzündbare flüssige Stoffe	
Klasse 4.1	Entzündbare feste Stoffe	
Klasse 4.2	Selbstentzündliche Stoffe	
Klasse 4.3	Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündliche Gase entwickeln	
Klasse 5.1	Entzündend (oxydierend) wirkende Stoffe	
Klasse 5.2	Organische Peroxide	
Klasse 6.1	Giftige Stoffe	
Klasse 6.2	Ansteckungsgefährliche und ekelerregende Stoffe	
Klasse 7	Radioaktive Stoffe	
Klasse 8	Ätzende Stoffe