UGebO: Anlage Gebührenverzeichnis
Anlage (zu § 2 Abs. 1 UGebO) 
 Gebührenverzeichnis
 
1Dieses Gebührenverzeichnis gilt für die Inanspruchnahme des Landesamts für Umwelt, der Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege, der Regierungen und Landratsämter auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft und der Wasserwirtschaftsämter (Behörden) für die Abgabe vorhandener Daten, Probenentnahme, Probenaufbereitung und Analytik, Ingenieurleistungen und besondere, im Einzelnen aufgeführte Gebührentatbestände. 2Dieses Gebührenverzeichnis gilt auch für Maßnahmen der Qualitätssicherung der ärztlichen und zahnärztlichen Stellen nach § 128 StrlSchV.
1.  In den Gebührensätzen des Gebührenverzeichnisses sind solche Aufwendungen nicht enthalten, für die nach § 3 der Verordnung Auslagen zu erheben sind.	
 
2.  Umfasst ein Auftrag mehrere gleiche oder nur unwesentlich verschiedene Untersuchungen oder Einzelproben innerhalb desselben Gesamtvorhabens, so wird die Gebühr für die erste Untersuchung bzw. erste Probe voll berechnet, für jede Wiederholung kann die Gebühr bis zu 50 % ermäßigt werden.	
 
3.  Für eilige Proben kann ein Zuschlag von 30 % erhoben werden.	
 
4.  Sonderuntersuchungen, die eine Methodenerarbeitung erforderlich machen, werden gesondert nach Aufwand gemäß § 2 Abs. 2 bis 4 der Verordnung berechnet.	
 
5.  Die ärztlichen und zahnärztlichen Stellen nach § 128 StrlSchV erheben für ihre Maßnahmen zur Qualitätssicherung Gebühren nach dem in Nr. 7 festgelegten Rahmen.	
 
Allgemeine Berechnungsgrundsätze:
Die Preise für die einzelnen Analyseverfahren beziehen sich, wenn nichts anderes vermerkt ist, auf die Bestimmung der jeweiligen Parameter in wässeriger Matrix. Um dem erhöhten Aufwand für die Analyse und Probenaufbereitung von Feststoffproben Rechnung zu tragen, ist für diese Proben jeweils die Gebühr für die erforderliche Probenaufbereitung (vgl. Nr. 3) zusätzlich zu erheben.
Inhaltsübersicht
1.   Abgabe von bereits in Datensammlungen vorliegenden Daten	
 
1.1  Abgabe auf Papier	
 
1.2  Bereitstellung und Abgabe von Daten aus Datenbanken, Fachinformationsdiensten und digitalen Archiven	
 
2.   Manuelle Probenentnahme	
 
2.1  Probenentnahme von Boden und ähnlichen Feststoffen	
 
2.2  Probenentnahme von Abfällen	
 
2.3  Probenentnahme von Schlämmen	
 
2.4  Probenentnahme von Wasser	
 
2.5  Probenentnahme von Gewässer-Sedimenten	
 
2.6  Probenentnahme von Gasen oder Luft	
 
3.   Probenaufbereitung	
 
3.1  Mischen (Homogenisierung)	
 
3.2  Trocknen	
 
3.3  Brechen	
 
3.4  Mahlen	
 
3.5  Trocknen/Fraktionieren, Sieben (max. 2 Fraktionen)/Mahlen	
 
3.6  Filtration	
 
3.7  Zentrifugation	
 
3.8  Extraktion	
 
3.9  Destillation	
 
3.10  Elutionen einschließlich aller Schritte bis zur Analyse	
 
3.11  Aufschluss mit Säuren	
 
3.12  Zusätzliche Probenaufbereitung z.B. mittels Säulen- oder Gelpermeations-Chromatographie, Ionenaustauscher, Elektrodeposition bei schwierigen Matrices	
 
4.   Allgemeine Analytik für alle Medien	
 
4.1  Physikalisch-chemische Parameter	
 
4.2  Anorganische Parameter	
 
4.3  Organische Parameter	
 
4.4  Biologisch-ökologische Parameter	
 
4.5  Mikrobiologische Parameter	
 
4.6  Biologische Testverfahren mit Wasserorganismen, Toxizitätsteste nach AbwV	
 
4.7  Fischuntersuchungen	
 
4.8  Radiologische Parameter	
 
4.9  Mikroskopie	
 
5.   Ingenieurleistungen	
 
5.1  Grundlagen der Gebühr	
 
5.2  Anrechenbare Kosten	
 
5.3  Gebührenzone	
 
5.4  Leistungsbild	
 
5.5  Gebührentafel	
 
5.6  Auslagen	
 
6.   Besondere Gebührentatbestände	
 
6.1  Spezielle Untersuchungen an Gesteinen und Böden	
 
6.2  Hydrologische und wasserchemische Untersuchungen	
 
6.3  Lärm-, Erschütterungs- und Licht-Untersuchungen	
 
6.4  Spezielle radiologische Untersuchungen	
 
6.5  Spezielle Luft- und Abgas- und sonstige Untersuchungen	
 
6.6  Analytische Qualitätssicherung der Labors (AQS)	
 
7.   Maßnahmen der Qualitätssicherung der medizinischen Strahlenanwendung	
 
7.1  Maßnahmen zur Qualitätssicherung gemäß § 130 Abs. 1 und 2 StrlSchV durch die ärztlichen Stellen nach § 128 StrlSchV	
 
7.2  Maßnahmen zur Qualitätssicherung gemäß § 130 Abs. 1 und 2 StrlSchV durch die zahnärztliche Stelle nach § 128 StrlSchV	
 
Nr.	Leistung		Betrag in Euro	
1.	Abgabe von bereits in Datensammlungen vorliegenden Daten
Die nachfolgenden Gebührensätze gelten für bereits erhobene Daten. Die Abgabe erfolgt im jeweils vorliegenden Format. Für Daten, die eine weitere Aufbereitung erfordern, ist eine Abrechnung nach Aufwand gemäß § 2 der Verordnung vorzunehmen. Die zur Verfügung gestellten Daten unterliegen dem Urheberrecht. Art und Umfang der Nutzung werden in einer gesonderten Vereinbarung (Verpflichtungserklärung) geregelt.			
1.1	Abgabe auf Papier			
1.1.1	Je Blatt (Erstfertigung – DIN A4 bzw. DIN A3) Text und/oder Tabelle bzw. Grafik oder Grafik mit Text und/oder Tabelle		2,00	
1.1.2	Je Blatt (Mehrfertigung von Nr. 1.1.1)		2,00	
1.1.3	Je Plotkarte			
1.1.3.1	bis DIN A3		10,00	
1.1.3.2	über DIN A3		15,00	
1.1.4	Farbkopien einer vorhandenen Karte (maximal DIN A3)		3,00	
1.1.5	Für die unter den Nrn. 1.1.1 bis 1.1.4 genannten Gebührensätze gelten folgende Rabatte:		–	
1.1.5.1	ab 5-facher Fertigung	10 % Rabatt	–	
1.1.5.2	ab 10-facher Fertigung	20 % Rabatt	–	
1.1.6	Mindestgebühr nach Nr. 1.1		–	
1.1.6.1	Wenn die Gesamtgebühr unter 15,00 Euro liegt		15,00	
1.1.6.2	Wenn die Gesamtgebühr zwischen 15,00 und 30,00 Euro liegt		30,00	
1.2	Bereitstellung und Abgabe von Daten aus Datenbanken, Fachinformationsdiensten und digitalen Archiven		–	
1.2.1	Die Bereitstellung und Abgabe von punktbezogenen und flächigen Daten wird, soweit sie nicht z.B. in Darstellungs- und Download-Diensten frei zur Verfügung gestellt sind, nach den in § 2 Abs. 3 Satz 2 angegebenen Stundensätzen berechnet. Die Gebühr nach Nr. 1.2.2 fällt in jedem Fall an; die Gebühr nach Nr. 1.2.3 entsteht je nach Auftrag.		–	
1.2.2	Nutzungsgebühr (pauschal)
Mit der Abgabe wird ein beschränktes, an den beantragten Verwendungszweck gebundenes und nicht übertragbares Nutzungsrecht an den Daten übertragen.		100,00	
1.2.3	Auslagen für Datenträger, Porto und Versand (pauschal)		7,50	
2.	Manuelle Probenentnahme
In den Sätzen ist der Aufwand für die manuelle Probenentnahme mit einem Zeitaufwand bis zu 1/2 Stunde für eine Person und für die manuellen Probenentnahmegeräte enthalten. Erhöhter Zeitaufwand und der Einsatz besonderer technischer oder apparativer Probenentnahmegeräte bzw. -einrichtungen wird gesondert nach Aufwand berechnet.			
2.1	Probenentnahme von Boden und ähnlichen Feststoffen		–	
2.1.1	Probenentnahme von gestörten Bodenproben		57,50	
2.1.2	Probenentnahme von ungestörten Bodenproben		68,00	
2.2	Probenentnahme von Abfällen		70,00	
2.3	Probenentnahme von Schlämmen		60,00	
2.4	Probenentnahme von Wasser		45,00	
2.5	Probenentnahme von Gewässer-Sedimenten		75,00	
2.6	Probenentnahme von Gasen oder Luft		80,00	
3.	Probenaufbereitung		–	
3.1	Mischen (Homogenisierung)		7,50	
3.2	Trocknen			
3.2.1	Trocknen im Trockenschrank oder Lufttrocknung		5,75	
3.2.2	Gefriertrocknen		15,00	
3.3	Brechen		15,00	
3.4	Mahlen		15,00	
3.5	Trocknen/Fraktionieren, Sieben (max. 2 Fraktionen)/Mahlen		40,25	
3.6	Filtration		10,00	
3.7	Zentrifugation		11,50	
3.8	Extraktion		17,25	
3.9	Destillation		28,75	
3.10	Elutionen einschließlich aller Schritte bis zur Analyse:		–	
3.10.1	DIN 38414-S4 bzw. EW 98S		27,50	
3.10.2	DIN 19730 (Amoniumnitratextraktion)		22,50	
3.10.3	Kationenaustauschkapzität (effektiv), Perkolation		20,00	
3.10.4	Extraktion oxalatlöslicher Metalle		25,00	
3.10.5	Extraktion dithionitlöslicher Metalle		25,00	
3.11	Aufschluss mit Säuren			
3.11.1	Offener Säureaufschluss unter Rückfluss in Glasapparatur		23,00	
3.11.2	Offener Säureaufschluss von Wasserproben		12,50	
3.11.3	Mikrowellendruckaufschluss		25,00	
3.12	Zusätzliche Probenaufbereitung z.B. mittels Säulen- oder Gelpermeations-Chromatographie, Ionenaustauscher, Elektrodeposition bei schwierigen Matrices		37,50	
4.	Allgemeine Analytik für alle Medien			
4.1	Physikalisch-chemische Parameter			
4.1.1	Trockenverlust/Trockenrückstand		12,50	
4.1.2	Abdampfrückstand		12,50	
4.1.3	Wassergehalt/Trockenmasse		12,50	
4.1.4	Glühverlust/Glührückstand inkl. Vortrocknung bei 105 °C		17,50	
4.1.5	pH-Werte			
4.1.5.1	pH-Wert: wässerige Medien		5,00	
4.1.5.2	pH-Wert: Feststoffe		10,00	
4.1.5.3	pH-Wert nach Calciumcarbonatsättigung		15,00	
4.1.6	Leitfähigkeit, Redoxpotential		7,50	
4.1.7	Trübungsmessung		10,00	
4.1.8	Dichte von Flüssigkeiten und Feststoffen		17,50	
4.1.9	Temperaturmessung		7,50	
4.1.10	Aussehen (visuell)		2,50	
4.1.11	Geruch/Geschmack		2,50	
4.1.12	Trübung/Sichttiefe (visuelle Messung)		5,00	
4.1.13	Abfiltrierbare Stoffe		30,00	
4.1.14	Absetzbare Stoffe, Massenkonzentration oder Volumenanteil		17,50	
4.1.15	Spektraler Absorptionskoeffizient bei 254, 436, 525 oder 620 nm		5,00	
4.1.16	Gravimetrische Bestimmung des Staubniederschlags (Staubmenge mittels Differenzwägung)		40,00	
4.2	Anorganische Parameter			
4.2.1	Elementbestimmungen mit spektroskopischen Methoden			
4.2.1.1	Wasseranalytik (Basisparameter Ca-Mg-Na-K-Fe-Mn) mit Plasma-Emissionsspektrometrie (ICP-OES)		40,00	
4.2.1.2	Abwasseranalytik mit Plasma-Emissionsspektrometrie (ICP-OES), pro Element		15,00	
4.2.1.3	Wasseranalytik (Routineparameter) mit Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS)		70,00	
4.2.1.4	Abwasseranalytik mit Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS), pro Element		15,00	
4.2.1.5	Feststoffanalytik (Routineparameter) mit Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS)		100,00	
4.2.1.6	Elementspeziesanalytik mit Ionenchromatographie/Plasma-Massenspektrometrie (IC-ICP-MS), z.B. Chrom-VI		100,00	
4.2.1.7	Untersuchung der Lanthanide zur Ermittlung der anthropogenen Gd-Anomalie mit chromatographischer Trennung und Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS)		150,00	
4.2.1.8	Bestimmung von Quecksilber mit Atomfluoreszenzspektrometrie (AFS) in Wasserproben		25,00	
4.2.1.9	Bestimmung von Quecksilber mit Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) in Abwasserproben		25,00	
4.2.1.10	Bestimmung von Quecksilber durch trockene Verbrennung und Kaltdampf-Atomabsorptionsspektrometrie (Kaltdampf-AAS)		30,00	
4.2.1.11	Quantitative Bestimmung (Standardmethode) mit Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) inkl. Herstellen von Pulverpräparaten oder Presstabletten		150,00	
4.2.2	Einzelparameter			
4.2.2.1	Ammonium nach DEV E5-1		15,00	
4.2.2.2	Basekapazität/Säurekapazität		12,50	
4.2.2.3	Calcium/Magnesium nach DEV E3		20,00	
4.2.2.4	Carbonat oder Hydrogencarbonat in Lösung		12,50	
4.2.2.5	Carbonat in Feststoffen		25,00	
4.2.2.6	Carbonathärte		12,50	
4.2.2.7	Chlorid nach DEV D1		15,00	
4.2.2.8	Chlor freies/Gesamtchlor nach DEV G4		25,00	
4.2.2.9	Chlordioxid nach DEV G5		25,00	
4.2.2.10	Chromat/Chrom VI nach DEV D24		17,50	
4.2.2.11	Cyanid			
4.2.2.11.1	Cyanid gesamt nach DEV D3/D13		57,50	
4.2.2.11.2	Cyanid leicht freisetzbar nach DEV D3/13		45,00	
4.2.2.11.3	Aufschlag für Cyanidbestimmungen in Feststoffen		15,00	
4.2.2.12	Cyanamid		15,00	
4.2.2.13	Eisen (II) in Feststoffen		37,50	
4.2.2.14	Fluorid			
4.2.2.14.1	nach DEV D4		17,50	
4.2.2.14.2	in Feststoffen		45,00	
4.2.2.15	Gesamthärte		12,50	
4.2.2.16	Hydrazin		15,00	
4.2.2.17	Kieselsäure nach DEV D21		25,00	
4.2.2.18	Kohlenstoff, anorganisch (TIC)		15,00	
4.2.2.19	Nitrat nach DEV D9		15,00	
4.2.2.20	Nitrit nach DEV D10		15,00	
4.2.2.21	Phosphat			
4.2.2.21.1	gesamt mit Aufschluss		20,00	
4.2.2.21.2	hydrolysierbar		15,00	
4.2.2.21.3	ortho-Phosphat		12,50	
4.2.2.22	Rhodanid nach DEV D16		15,00	
4.2.2.23	Sauerstoffgehalt und Sauerstoffsättigung		7,50	
4.2.2.24	Schwefelwasserstoff		10,00	
4.2.2.25	Stickstoff			
4.2.2.25.1	gesamt		25,00	
4.2.2.25.2	organisch gebunden (Kjeldahl)		30,00	
4.2.2.26	Sulfat nach DEV D5		17,50	
4.2.2.27	Sulfidschwefel			
4.2.2.27.1	gelöst		20,00	
4.2.2.27.2	ungelöst		30,00	
4.2.2.28	Sulfid, leicht freisetzbar		30,00	
4.2.2.29	Sulfit nach DEV D6		22,50	
4.2.2.30	Thiosulfat nach DEV D15		17,50	
4.2.3	Ionenchromatographische Bestimmungen mehrerer Ionen			
4.2.3.1	Anionen gem. DEV D20		47,50	
4.2.3.2	Einzelionen: jeweils		17,50	
4.3	Organische Parameter			
4.3.1	Summenparameter			
4.3.1.1	Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)			
4.3.1.1.1	ohne Verdünnung in der Flasche nach DEV H52		15,00	
4.3.1.1.2	Verdünnungsmethode nach DEV H51		30,00	
4.3.1.2	Sauerstoffzehrung (BSB2)		20,00	
4.3.1.3	Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)			
4.3.1.3.1	nach DEV H 41-1		35,00	
4.3.1.3.2	im Strippverfahren für Chloridgehalte über 1 g/L nach DEV H 41-2		60,00	
4.3.1.4	Adsorbierbare organische Halogenverbindungen (AOX/SPE-AOX) nach DEV H14		75,00	
4.3.1.5	Adsorbierte, organisch gebundenen Halogene (DIN 38 414 S18)		90,00	
4.3.1.6	Extrahierbare organische Halogenverbindungen (EOX)		80,00	
4.3.1.7	Ausblasbare organische Halogenverbindungen (POX)		50,00	
4.3.1.8	Kohlenwasserstoff-Index nach DEV H53		110,00	
4.3.1.9	Kohlenwasserstoffgehalt ohne Extraktaufreinigung		75,00	
4.3.1.10	Kohlenstoff, organisch gelöst (DOC)		20,00	
4.3.1.11	Kohlenstoff, organisch gesamt (TOC)			
4.3.1.11.1	in wässerigen Medien		17,50	
4.3.1.11.2	in Feststoffen		50,00	
4.3.1.12	Lipophile Stoffe, schwerflüchtige nach DEV H17/DEV H56		50,00	
4.3.1.13	Oxidierbarkeit mittels Kaliumpermanganat		25,00	
4.3.1.14	Phenolindex			
4.3.1.14.1	nach Farbstoff-Extraktion DEV H16-1		30,00	
4.3.1.14.2	nach Destillation DEV H16-3		35,00	
4.3.1.14.3	nach Destillation und Farbstoff-Extraktion DEV H16-2		45,00	
4.3.1.14.4	Aufschlag für Phenolbestimmungen in Feststoffen		12,50	
4.3.1.15	Mercaptane		20,00	
4.3.1.16	Tenside, anionisch (MBAS)		45,00	
4.3.1.17	Calciumligninsulfonsäure		25,00	
4.3.1.18	Fluoreszenzfarbstoffe (spektrale Untersuchung)		25,00	
4.3.2	Einzelparameter			
4.3.2.1	Aromatische Kohlenwasserstoffe: Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylole, Styrol, Cumol, Trimethylbenzole			
4.3.2.1.1	nach DEV F8 (Dampfraumanalyse)		57,50	
4.3.2.1.2	Aufschlag für Bestimmung in Feststoffen		17,50	
4.3.2.2	Chlorbenzole		125,00	
4.3.2.3	Chlorphenole		125,00	
4.3.2.4	Dioxine/Furane, einschließlich Probenvorbereitung, Extraktion, Aufreinigung, quantitative Bestimmung mittels GC-HRMS (Hochauflösung)			
4.3.2.4.1	TE-Bestimmung nach I-TEQ und WHO-TEQ		600,00	
4.3.2.4.2	zusätzlich Bestimmung der dioxinähnlichen PCB nach WHO		300,00	
4.3.2.4.3	Bestimmung der bromierten Dioxine/Furane nach Gefahrstoffverordnung		950,00	
4.3.2.5	Hochdruckflüssigkeitschromatogramm (HPLC), mit qualitativer Auswertung (DAD)		125,00	
4.3.2.6	Massenspektrometrische Untersuchungen mit HPLC-Trennung, Screeninganalyse/Non-Target-Analytik, qualitativ und halbquantitativ			
4.3.2.6.1	Grundgebühr für Totalionenchromatogramm		200,00	
4.3.2.6.2	zuzüglich je massenspektrometrisch identifizierter Komponente		15,00	
4.3.2.7	Gaschromatogramm, qualitativ		42,50	
4.3.2.8	Gaschromatogramm, quantitativ			
4.3.2.8.1	Grundgebühr		30,00	
4.3.2.8.2	zuzüglich je GC-Komponente		15,00	
4.3.2.9	Leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe (LHKW)			
4.3.2.9.1	nach DEV F5 (Dampfraumanalyse)		60,00	
4.3.2.9.2	Aufschlag für Bestimmung in Feststoffen		25,00	
4.3.2.10	Massenspektrometrische Untersuchungen mit GC-Trennung, Screeninganalyse, qualitativ und halbquantitativ			
4.3.2.10.1	Grundgebühr für Totalionenchromatogramm		125,00	
4.3.2.10.2	zuzüglich je massenspektrometrisch identifizierter Komponente		15,00	
4.3.2.10.3	Aufschlag für Bestimmung in Feststoffen		25,00	
4.3.2.11	Ausgewählte Organochlorpestizide und schwerflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe			
4.3.2.11.1	Grundgebühr		140,00	
4.3.2.11.2	Aufschlag für Bestimmung in Feststoffen		25,00	
4.3.2.12	PAK (16 PAK)			
4.3.2.12.1	Analyse mit HPLC und Fluoreszenz-/UV-Detektion		105,00	
4.3.2.12.2	Analyse mit GC-MS		125,00	
4.3.2.12.3	Aufschlag für Bestimmung in Feststoffen		25,00	
4.3.2.13	PAK nach Trinkwasserverordnung		90,00	
4.3.2.14	PCB (6 PCB) nach Ballschmiter			
4.3.2.14.1	Grundgebühr		100,00	
4.3.2.14.2	Aufschlag für Bestimmung in Feststoffen		25,00	
4.3.2.15	Pentachlorphenol (PCP)			
4.3.2.15.1	Grundgebühr		75,00	
4.3.2.15.2	Aufschlag für Bestimmung in Feststoffen		25,00	
4.3.2.15.3	Aufschlag für die zusätzliche Bestimmung von Lindan		25,00	
4.3.2.16	Phenole, gaschromatographisch			
4.3.2.16.1	Grundgebühr		125,00	
4.3.2.16.2	Aufschlag für Bestimmung in Feststoffen		25,00	
4.3.2.17	Pflanzenschutzmittel (PSM)			
4.3.2.17.1	Bestimmung mit GC-MS		135,00	
4.3.2.17.2	Bestimmung mit HPLC-MS/MS		180,00	
4.3.2.18	PFC mit HPLC-MS/MS			
4.3.2.18.1	Grundgebühr		120,00	
4.3.2.18.2	Aufschlag für Bestimmung in Feststoffen		25,00	
4.3.2.19	Massenspektrometrische Untersuchung quantitativ mit LC-MS und Direktinjektion			
4.3.2.19.1	Grundgebühr bis 10 Parameter		150,00	
4.3.2.19.2	Aufschlag für jeden weiteren Parameter		10,00	
4.3.2.19.3	Untersuchung von 30 und mehr Parametern		350,00	
4.3.3	Sonderuntersuchungen			
4.3.3.1	Luft- bzw. Innenraumluft-Messung, Elution bzw. Thermodesorption, GC-MS-Untersuchung, qualitativ und quantitativ			
4.3.3.1.1	Anreicherung auf Aktivkohle		190,00	
4.3.3.1.2	Anreicherung auf TENAX		275,00	
4.3.3.2	Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylole (BTEX) in Luft mittels Aktivkohleanreicherungen		80,00	
4.3.3.3	Chlorierte Kohlenwasserstoffe (CKW/FCKW) in Luft mittels Aktivkohleanreicherung		87,50	
4.3.3.4	Formaldehyd und andere Luftinhaltsstoffe mittels Prüfröhrchen je Parameter		20,00	
4.3.3.5	Feststoffuntersuchungen mittels Thermodesorption (thermischer Extraktion bzw. Dampfraumanalyse), GC-MS-Identifizierung		375,00	
4.4	Biologisch-ökologische Parameter			
4.4.1	Benthosuntersuchung		100,00	
4.4.2	Biologischer Abbau, pro Tag			
4.4.2.1	in Laborbelebtschlammanlage (Bestätigungstest)		35,00	
4.4.2.2	im Schütteltest (Auswahltest)		25,00	
4.4.3	Chlorophyll		50,00	
4.4.4	Phytoplankton			
4.4.4.1	qualitativ		40,00	
4.4.4.2	quantitativ		100,00	
4.4.5	Zooplankton			
4.4.5.1	qualitativ		40,00	
4.4.5.2	quantitativ		75,00	
4.5	Mikrobiologische Parameter			
4.5.1	Bakteriologische Bestimmungen			
4.5.1.1	Escherichia coli nach DIN EN ISO 9308-3		30,00	
4.5.1.2	Intestinale Enterokokken nach DIN EN ISO 7899-1 (MPN) oder DIN EN ISO 7899-2 (Membranfilter)		30,00	
4.5.1.3	Gesamtcoliforme nach DIN EN ISO 9308-2 (Colilert)		25,00	
4.5.1.4	Gesamtcoliforme und Escherichia coli nach DIN EN ISO 9308-2 (Colilert)		30,00	
4.5.1.5	Koloniezahl		25,00	
4.5.1.6	Clostridium perfringens nach DIN EN ISO 14189		60,00	
4.5.2	Molekularbiologische Untersuchungen			
4.5.2.1	DNS-Extraktion aus Einzelorganismen		75,00	
4.5.2.2	DNS-Extraktion aus komplexem Probenmaterial		125,00	
4.5.2.3	PCR-Analyse mit etablierten Primern		30,00	
4.5.2.4	Gelelektrophorese inkl. Dokumentation		30,00	
4.5.2.5	Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung mit DNS-Sonden (FISH)		120,00	
4.5.2.6	Quantitative PCR, je Gen		135,00	
4.6	Biologische Testverfahren mit Wasserorganismen, Toxizitätsteste nach AbwV			
4.6.1	Giftigkeit gegenüber Algen DIN 38412-L33 (Algentest)		300,00	
4.6.2	Giftigkeit gegenüber Daphnien DIN 38412-L30 (Daphnientest)		300,00	
4.6.3	Giftigkeit gegenüber Leuchtbakterien DIN EN ISO 11348-2 (Leuchtbakterientest)		240,00	
4.6.4	Giftigkeit gegenüber Fischeiern DIN EN ISO 15088 (Fischei-Test, Fischgiftigkeit)		300,00	
4.6.5	Mutagenität DIN 38415-T3 (umu-Test)		600,00	
4.6.6	Giftigkeit gegenüber Wasserlinsen DIN EN ISO 20079 (Lemna-Test)		600,00	
4.7	Fischuntersuchungen			
4.7.1	Fischpathologische Untersuchungen			
4.7.1.1	pathologisch-anatomisch		100,00 bis 400,00	
4.7.1.2	pathologisch-histologisch pro Organschnitt		15,00	
4.7.2	Fischbakteriologische Untersuchungen		40,00	
4.7.3	Virologische Untersuchung		40,00 bis 100,00	
4.7.4	Blutuntersuchung		25,00	
4.8	Radiologische Parameter			
4.8.1	Qualitative und quantitative Bestimmung von Radionukliden mittels gamma-Spektrometrie, pro Spektrum			
4.8.1.1	Kurzzeitmessung (bis einschließlich zwei Stunden)		66,00	
4.8.1.2	Standardmessung (über zwei Stunden bis einschließlich 24 Stunden)		100,00	
4.8.1.3	Langzeitmessung (über 24 Stunden)		198,00	
4.8.1.4	Insitu-Gammamessung (Arbeitszeit wird zusätzlich berechnet)		80,00	
4.8.2	Qualitative und quantitative Bestimmung von Radionukliden mittels alpha-Spektrometrie, pro Spektrum		298,00	
4.8.3	Bestimmung der alpha-Aktivität/beta-Aktivität/Gesamtaktivität		66,00	
4.8.4	Auswertung von Wischtests inkl. Probenahme		25,00	
4.8.5	Flüssigszintillationsmessung		126,00	
4.8.6	Radiochemische Einzelnuklidbestimmung (Sr 89/90) einschließlich Probenaufbereitung		397,00	
4.8.7	Bestimmung der Radonkonzentration in Luft		50,00	
4.8.8	Qualitative und quantitative Bestimmung von Radon und Folgeprodukten, pro Spektrum		100,00	
4.8.9	Dosimetrische Interpretation von Messwerten			
4.8.9.1	Dosisermittlung nach dem Referenzverfahren, pro Überwachungsfall		25,00	
4.8.9.2	Dosisermittlung mit Zusatzinformationen, pro Überwachungsfall		25,00 bis 258,00	
4.9	Mikroskopie			
4.9.1	Mikroskopische Untersuchungen mit Klassifizierung, pro Präparat			
4.9.1.1	Grundgebühr		125,00	
4.9.1.2	zusätzlich je Mikrophoto-Aufnahme		25,00	
4.9.1.3	zusätzlich je Färbung		25,00	
4.9.2	Rasterelektronenmikroskopie (REM)			
4.9.2.1	Qualitative REM-Untersuchung mit Klassifizierung			
4.9.2.1.1	Grundgebühr		175,00	
4.9.2.1.2	zusätzlich je Photoaufnahme		27,50	
4.9.2.1.3	zusätzlich Probenvorbereitung		100,00	
4.9.2.2	Qualitative-semiquantitative REM-Untersuchung einschließlich Elementbestimmung mit EDX			
4.9.2.2.1	Grundgebühr		200,00	
4.9.2.2.2	zusätzlich Probenvorbereitung		150,00	
5.	Ingenieurleistungen
Die Begriffe und Abgrenzungen für die Ingenieurleistungen entsprechen denen der Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure – HOAI) vom 10. Juli 2013 (BGBl. I S. 2276).			
5.1	Grundlagen der Gebühr
Die Gebühr für die Grundleistungen richtet sich nach den anrechenbaren Kosten des Objekts (Nr. 5.2), nach der Gebührenzone, der das Objekt angehört (Nr. 5.3) und nach der Gebührentafel (Nr. 5.5).			
5.2	Anrechenbare Kosten			
5.2.1	Anrechenbare Kosten sind die Herstellungskosten des Objekts ohne
–  die darauf entfallende Umsatzsteuer,	
 
–  die Kosten des Grundstücks,	
 
–  die Baunebenkosten.	
 
Die anrechenbaren Kosten sind zu ermitteln für die Leistungsphasen (siehe Nr. 5.4.1)
–  1 bis 4, 11 und 12 nach der Kostenberechnung,	
 
–  5 bis 10 nach der Kostenfeststellung.	
 			
5.2.2	Wird ein Objekt in Bauabschnitten verwirklicht, so sind die anrechenbaren Kosten der abschnittsweise zu erbringenden Leistungsphasen nach den für den Bauabschnitt aufzuwendenden Kosten zu ermitteln.			
5.2.3	Wird eine Leistungsphase nicht für das ganze Objekt erbracht, sondern nur für Teile davon, so sind die für diese Objektteile anzuwendenden Kosten anzurechnen.			
5.2.4	Werden die Grundleistungen einer Leistungsphase nur teilweise erbracht, so ist die Gebühr anteilig zu bemessen, soweit eine Bemessung nach Zeitaufwand nicht möglich ist.			
5.3	Gebührenzone			
5.3.1	Die Objekte sind entsprechend den fünf Honorarzonen in § 5 Abs. 1 HOAI fünf Gebührenzonen zuzuordnen.			
5.3.2	Umfasst ein Objekt Bauwerke aus verschiedenen Gebührenzonen, so ist es insgesamt der Zone zuzuordnen, die sich ergibt als Summe der Produkte aus den anrechenbaren Kosten der einer Gebührenzone zuzuordnenden Bauwerke, vervielfacht mit der jeweiligen Gebührenzone, geteilt durch die Gesamtkosten des Objekts. Das Ergebnis ist auf eine Gebührenzone zu runden.
Gebührenzone Z = (K1x1+K2x2+K3x3+K4x4+K5x5)/(K)			
5.4	Leistungsbild			
5.4.1	Leistungsphasen
Die Grundleistungen der einzelnen Leistungsphasen werden mit folgenden Vomhundertsätzen der Gebühren nach der Gebührentafel bewertet:			
	1 Grundlagenermittlung	2		
	2 Vorplanung	20		
	3 Entwurfsplanung	25		
	4 Genehmigungsplanung	5		
	5 Ausführungsplanung	15		
	6 Vorbereitung der Vergabe	13		
	7 Mitwirkung bei der Vergabe	4		
	8 Bauoberleitung	15		
	9 Objektbetreuung und Dokumentation	1		
	10 Örtliche Bauüberwachung	30		
	11 Prüfung der Entwurfsplanung	10		
	12 Prüfung der Ausführungsplanung	10		
5.4.2	Sind die Grundleistungen nicht voll zu erbringen, ist der Leistungsphasensatz nach Nr. 5.4.1 anteilig festzulegen.			
5.4.3	Die Leistungsbilder der Leistungsphasen Nrn.1 bis 9 entsprechen § 43 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1 bis 9 HOAI.			
5.5	Gebührentafel: siehe unten			
5.6	Auslagen
Neben den Gebühren für Grundleistungen nach den Nrn. 5.1 bis 5.5 und für Besondere Leistungen nach § 3 Abs. 3 HOAI werden als Auslagen nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 nur die Beträge erhoben, die anderen Behörden, Dienststellen oder Personen für Besondere Leistungen zustehen.			
6	Besondere Gebührentatbestände
Die Gebühr für den Einsatz von besonderen Geräten berücksichtigt ausschließlich die Bereitstellung der Geräte ohne Fahrer, soweit im Einzelnen nichts anderes bestimmt ist. Erforderliche Arbeiten werden nach den Bestimmungen des Gebührenverzeichnisses zusätzlich berechnet. Die Zeiten für An- und Rückreise bleiben unberücksichtigt. Bei einer Einsatzdauer der Geräte von weniger als vier Stunden wird die Hälfte des entsprechenden Tagessatzes berechnet. Soweit keine Einzelgebühren für besondere Messungen berechnet werden, wird der Zeitaufwand gemäß § 2 für die Dauer der Messung berechnet.			
6.1	Spezielle Untersuchungen an Gesteinen und Böden			
6.1.1	Bodenphysikalische Laboruntersuchungen nach DIN			
6.1	Siebanalyse trocken DIN 18 123		40,00	
6.1.1.2	Siebanalyse nass DIN 18 123		52,50	
6.1.1.3	Schlämmanalyse DIN 18 123		57,50	
6.1.1.4	Kombinierte Sieb-/Schlämmanalyse DIN 18 123 oder DIN ISO 11 277		90,00	
6.1.1.5	Wasserdurchlässigkeit an wassergesättigten Stechzylinderproben nach DIN 19683		140,00	
6.1.2	Chemische Boden- und Gesteinsuntersuchungen:
Bestimmung von C, N, S durch trockene Verbrennung		75,00	
6.2	Hydrologische und wasserchemische Untersuchungen			
6.2.1	Automatisch registrierende Messung, pro Stunde		8,00	
6.2.2	Bereitstellung einer Flügelausrüstung für Abflussmessungen, pro Tag		50,00	
6.2.3	Auswertung einer Abflussmessung			
6.2.3.1	bis 10 Messlotrechten		25,00	
6.2.3.2	ab 11 Messlotrechten		50,00	
6.3	Lärm-, Erschütterungs- und Licht-Untersuchungen			
6.3.1	Bereitstellung eines Lärmmesswagens, pro Tag		165,00	
6.3.2	Lärmmessung mit Handpegelmessgerät		30,00	
6.3.3	Lärmmessung mit Aufzeichnung		100,00	
6.3.4	Erschütterungsmessung mit Aufzeichnung		110,00	
6.3.5	Lichtmessung		55,00	
6.4	Spezielle radiologische Untersuchungen			
6.4.1	Bereitstellung eines Strahlenmesswagens, pro Tag		100,00	
6.4.2	Kosten für den Einsatz von Dosisleistungs- oder Kontaminationsmessgeräten, pro Messung inkl. Aufbereitung der Messwerte		7,00	
6.5	Spezielle Luft- und Abgas- und sonstige Untersuchungen:
Bereitstellung eines Luftmesswagens, pro Tag		200,00	
6.6	Analytische Qualitätssicherung der Labors (AQS)			
6.6.1	Teilnahme am Ringversuch, Grundgebühr je Konzentrationsniveau		75,00	
7.	Maßnahmen zur Qualitätssicherung der medizinischen Strahlenanwendung			
7.1	Maßnahmen zur Qualitätssicherung gemäß § 130 Abs. 1 und 2 StrlSchV durch die ärztlichen Stellen nach § 128 StrlSchV			
7.1.1	Strahlentherapie			
7.1.1.1	Grundgebühr je Anforderung		150,00 bis 2.800,00	
7.1.1.2	Zusatzgebühr je Therapieart außer Protonentherapie		200,00 bis 1.800,00	
7.1.1.3	Zusatzgebühr Protonentherapie		500,00 bis 8.000,00	
7.1.2	Nuklearmedizin			
7.1.2.1	Grundgebühr je Anforderung		500,00 bis 1.500,00	
7.1.2.2	Zusatzgebühr je Gerät (z.B. Gamma-Kamera, PET-Scanner)		200,00 bis 650,00	
7.1.2.3	Zusatzgebühr je Untersuchungsart		100,00 bis 650,00	
7.1.2.4	Zusatzgebühr je Therapieart		100,00 bis 650,00	
7.1.2.5	Zusatzgebühr je Radiochemielabor		100,00 bis 650,00	
7.1.2.6	Zusatzgebühr je Audit		100,00 bis 650,00	
7.1.3	Röntgenuntersuchung			
7.1.3.1	Grundgebühr je Anforderung		50,00 bis 300,00	
7.1.3.2	Zusatzgebühr je überprüfter Untersuchungsart		150,00 bis 500,00	
7.1.3.3	Zusatzgebühr je überprüfter Röntgendiagnostikeinrichtung		150,00 bis 500,00	
7.1.4	Röntgentherapie			
7.1.4.1	Grundgebühr je Anforderung (Aktenprüfung)		150,00 bis 1.300,00	
7.1.4.2	Grundgebühr je Anforderung (Vor-Ort-Audit)		1.000,00 bis 2.600,00	
7.1.4.3	Zusatzgebühr je Therapiegerät		100,00 bis 400,00	
7.2	Maßnahmen zur Qualitätssicherung gemäß § 130 Abs. 1 und 2 StrlSchV durch die zahnärztliche Stelle nach § 128 StrlSchV			
7.2.1	Prüfgebühr je Röntgengerät/Strahler/Sensor		30,00 bis 250,00	
7.2.2	Prüfgebühr je DVT		30,00 bis 350,00	
Gebührentafel zu Nr. 5.5											
Anrechenbare Kosten 1 
in Euro	Gebührenzone I		Gebührenzone II		Gebührenzone III		Gebührenzone IV		Gebührenzone V		
	sehr geringe Anforderungen		geringe Anforderungen		durchschnittliche Anforderungen		hohe Anforderungen		sehr hohe Anforderungen		
	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis	
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		
25 000	3 449	4 109	4 109	4 768	4 768	5 428	5 428	6 036	6 036	6 696	
35 000	4 475	5 331	5 331	6 186	6 186	7 042	7 042	7 831	7 831	8 687	
50 000	5 897	7 024	7 024	8 152	8 152	9 279	9 279	10 320	10 320	11 447	
75 000	8 069	9 611	9 611	11 154	11 154	12 697	12 697	14 121	14 121	15 663	
100 000	10 079	12 005	12 005	13 932	13 932	15 859	15 859	17 637	17 637	19 564	
150 000	13 786	16 422	16 422	19 058	19 058	21 693	21 693	24 126	24 126	26 762	
200 000	17 215	20 506	20 506	23 797	23 797	27 088	27 088	30 126	30 126	33 417	
300 000	23 534	28 033	28 033	32 532	32 532	37 031	37 031	41 185	41 185	45 684	
500 000	34 865	41 530	41 530	48 195	48 195	54 861	54 861	61 013	61 013	67 679	
750 000	47 576	56 672	56 672	65 767	65 767	74 863	74 863	83 258	83 258	92 354	
1 000 000	59 264	70 594	70 594	81 924	81 924	93 254	93 254	103 712	103 712	115 042	
1 500 000	80 998	96 482	96 482	111 967	111 967	127 452	127 452	141 746	141 746	157 230	
2 000 000	101 054	120 373	120 373	139 692	139 692	159 011	159 011	176 844	176 844	196 163	
3 000 000	137 907	164 272	164 272	190 636	190 636	217 001	217 001	241 338	241 338	267 702	
5 000 000	203 584	242 504	242 504	281 425	281 425	320 345	320 345	356 272	356 272	395 192	
7 500 000	278 415	331 642	331 642	384 868	384 868	438 095	438 095	487 227	487 227	540 453	
10 000 000	347 568	414 014	414 014	480 461	480 461	546 908	546 908	608 244	608 244	674 690	
15 000 000	474 901	565 691	565 691	656 480	656 480	747 270	747 270	831 076	831 076	921 866	
20 000 000	592 324	705 563	705 563	818 801	818 801	932 040	932 040	1 036 568	1 036 568	1 149 806	
25 000 000	702 770	837 123	837 123	971 476	971 476	1 105 829	1 105 829	1 229 848	1 229 848	1 364 201	

1 [Amtl. Anm.:] Zu Zwischenwerten der angegebenen anrechenbaren Kosten sind die Gebühren geradlinig zu interpolieren und auf volle Euro zu runden.