GÜVO: § 10 Rechenprotokoll
§ 10  Rechenprotokoll 
 
1Das Rechenprotokoll ist übersichtlich zu gestalten und mindestens mit der Flurstücksnummer und dem Namen der zugehörigen Gemarkung zu versehen. 2Die Gebäudevermessung muss nachvollziehbar sein. 3Das Rechenprotokoll muss enthalten:
1.  Messelemente;	
 
2.  Einpassung (Restklaffungen);	
 
3.  Koordinierung und Kontrollen;	
 
4.  sortierte Koordinatenliste;	
 
5.  Datum der Erstellung.	
 
4Überflüssige Ansätze sind aus dem Protokoll zu entfernen.