BaySchiffV: § 31 Schallzeichen
§ 31  Schallzeichen 
 
Die nach Abschnitt C der Signalordnung vorgeschriebenen Schallzeichen müssen in Tönen von gleichbleibender Höhe gegeben werden.