RaumbBek: 2. Amtliches Bezugssystem, Amtliches Abbildungssystem
2.   Amtliches Bezugssystem, Amtliches Abbildungssystem 
1Amtliches Bezugssystem ist das Europäische Terrestrische Referenzsystem 1989 (ETRS89). 2Dreidimensionale geozentrische Koordinaten (3D-Koordinaten) im Datum ETRS89 werden durch Universale Transversale Mercatorprojektion (Amtliches Abbildungssystem) in die Ebene abgebildet. 3Die ebenen ETRS89/UTM-Koordinaten sind durch folgende Konventionen definiert:
a)  Transversale konforme Zylinderabbildung in Bezug auf das GRS80-Ellipsoid,	
 
b)  kartesische Koordinaten in 6° breiten Meridianstreifen,	
 
c)  Mittelmeridian für Bayern ist der 9° Meridian östlich Greenwich (Mittelmeridian der UTM-Zone 32),	
 
d)  Maßstabsfaktor des Mittelmeridians 0,9996,	
 
e)  Abszissenachse mit Ordinatenwert 500 000 m,	
 
f)  Bezeichnung der Ordinate als Ostwert E (East), der Abszisse als Nordwert N (North).