BayVkV: § 31 Weitergehende Anforderungen
§ 31  Weitergehende Anforderungen 
 
An Verkaufsräume und Lagerräume mit einer lichten Höhe von mehr als 8 m können aus Gründen des Brandschutzes weitergehende Anforderungen gestellt werden.