BayVkV: § 3 Tragende Wände, Pfeiler und Stützen
§ 3  Tragende Wände, Pfeiler und Stützen 
 
Tragende Wände, Pfeiler und Stützen sind
1.  in erdgeschossigen Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen ohne Feuerwiderstandsfähigkeit zulässig,	
 
2.  in erdgeschossigen Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen mindestens feuerhemmend herzustellen,	
 
3.  in sonstigen Verkaufsstätten feuerbeständig herzustellen.