3 Verbindung ortsfester Landfunkstellen über Funk
3   Verbindung ortsfester Landfunkstellen über Funk 
Die einzelnen ortsfesten Landfunkstellen mit DAU sollen über Funk miteinander verbunden werden. Die dabei entstehenden Übertragungswege unterscheiden sich wesentlich von den Festfunkverbindungen, die im Zusammenhang mit der Einführung der Gleichwellentechnik diskutiert wurden:
-	Aussendungen sind gleichzeitig für mobile Meldeempfänger und für ortsfeste Alarmumsetzer bestimmt,	
-	es werden keine zusätzlichen Frequenzen für Festfunkverbindungen benötigt,	
-	es werden ausschließlich Daten und keine Sprache übertragen.