Title: Bürgerservice
Author: beck-online.beck.de

Passive Schutzeinrichtungen an Straßen; Technische Lieferbedingungen für Schutzplankenpfostenummantelungen (TL-SPU 93)
Passive Schutzeinrichtungen an Straßen; Technische Lieferbedingungen für Schutzplankenpfostenummantelungen (TL-SPU 93)
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern
vom 14. September 1993, Az. IID9-43342-029/90
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern
vom 14. September 1993, Az. IID9-43342-029/90
(AllMBl. S. 1102)

914-B
Passive Schutzeinrichtungen an Straßen; 
Technische Lieferbedingungen für Schutzplankenpfostenummantelungen
(TL-SPU 93)
Bekanntmachung der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern
vom 14. September 1993 Az.: IID9-43342-029/90
An | die Autobahndirektionen
die Straßenbauämter |
das Straßen- und Wasserbauamt |
nachrichtlich an |
die Landkreise |
die Gemeinden |
Die Richtlinien für passive Schutzeinrichtungen an Straßen (RPS), Ausgabe 1989, sind mit Schreiben IID9-43342-011/90 vom 12.03.1990 eingeführt worden. Beim Neubau von Bundesfernstraßen und bei Unfallschwerpunkten sollen diese sofort Anwendung finden. Die Anwendung an allen Straßenbereichen kann nur sukzessiv erfolgen.
Das Anwachsen der Motorradunfälle erforderte eine Zwischenlösung, die in Schutzplankenpfostenummantelungen gefunden wurde und in den RPS im Abschnitt 4.7.1 beschrieben ist.
Die Technischen Lieferbedingungen für Schutzplankenpfostenummantelungen (TL-SPU 93) sind von der Bundesanstalt für Straßenwesen in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Verkehr^*)*), den Ländern, der Industrie und den Motorradverbänden erarbeitet und vom BMV ^**)**)mit allgem. Rundschreiben Nr. 8/1993 vom 15.04.93 bekannt gegeben worden.
Auf das Rundschreiben wird hingewiesen.
Insbesondere bitten wir zu beachten:
–  Alle neuen Schutzplankenpfostenummantelungen sind gemäß TL-SPU 93 auszuführen,
 
–  Schutzplankenpfostenummantelungen sollten vordringlich dort angebracht werden, wo eine erhöhte Gefahr des Abkommens von der Fahrbahn (z.B. enge Außenkurven) gegeben ist.
 
–  Es wird empfohlen, bei der Feststellung der o.a. Stellen die ortsansässigen Motorradclubs und Verbände in der Entscheidungsfindung mit einzubeziehen.
 
Für den Bereich der Staatsbauverwaltung ist das Allgemeine Rundschreiben Nr. 08/1993 auch für die Staats- und die in staatlicher Verwaltung stehenden Kreisstraßen anzuwenden.
Den Landkreisen, Städten und Gemeinden wird empfohlen, in gleicher Weise zu verfahren.
Die Technischen Lieferbedingungen für Schutzplankenpfostenummantelungen können bei der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V., Postfach 50 13 62, 50973 Köln^***)***)bezogen werden.
I. A.
Dr. Brugger
Ministerialdirektor
EAPl 631 |
GAPl 4334 | AllMBl 1993 S. 1102

^*) [Amtl. Anm.:] nunmehr: Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen
^**) [Amtl. Anm.:] nunmehr: BMVBW
^***) [Amtl. Anm.:] nunmehr: beim FGSV Verlag GmbH, Wesselinger Straße 17, 50999 Köln